Dane techniczne

Instrument będzie działać prawidłowo, gdy środowisko w pomieszczeniu spełnia następujące specyfikacje:

• temperatura robocza: 5°C – 35°C

• wilgotność względna (bez kondensacji): 20–80%

Instrument należy umieścić z dala od otworów wentylacyjnych i wentylatorów wyciągowych, aby zminimalizować parowanie.

Uwaga Jeśli instrument pracuje w dolnej granicy zalecanego zakresu wilgotności, należy użyć odpowiedniej objętości próbki, aby uniknąć parowania.