Ekran główny NanoDrop Ultra

Operacje te są dostępne z ekranu głównego NanoDrop Ultra.

Funkcje

Oprogramowanie NanoDrop Ultra oferuje kilka konfigurowalnych funkcji, które dają użytkownikom pełną kontrolę nad pomiarem.

System Status (Stan systemu)

Należy wybrać na ekranie głównym instrumentu, aby otworzyć okno statusu systemu.

Dostępne informacje opisano poniżej.

Instrument type (Typ instrumentu) | Model instrumentu NanoDrop Ultra
Serial number (Numer seryjny) | Numer seryjny instrumentu
Instrument status (Stan instrumentu) | Aktualny stan instrumentu
Data storage location (Miejsce przechowywania danych) | Wskazuje lokalizację bazy danych, w której instrument aktualnie przechowuje dane.
Ethernet status (Stan sieci Ethernet) | Stan połączenia instrumentu z siecią Ethernetem - „Connected to...(Połączono z…)” lub „Not connected (Nie połączono)”
Wi-Fi status (Stan sieci Wi-Fi) | Stan połączenia instrumentu z siecią WiFi – „Connected to...(Połączono z…)” lub „Not connected (Nie połączono)” lub „Disabled (Wyłączona)”
Bluetooth status (Stan połączenia Bluetooth) | Status połączenia instrumentu z urządzeniami Bluetooth – „Connected to... (Połączono z…)”; „Enabled-[list of any paired devices] (Włączono – [lista wszelkich sparowanych urządzeń])”; lub „Disabled (Wyłączono)”
Package version (Wersja pakietu) | Wersja całego pakietu zainstalowanego w systemie. Pomaga zarządzać zależnościami i zapewnia zgodność między wersjami oprogramowania układowego, systemu operacyjnego i oprogramowania
Software version (Wersja oprogramowania) | Wersja zainstalowanego oprogramowania operacyjnego instrumentu
Firmware version (Wersja oprogramowania sprzętowego) | Wersja zainstalowanego oprogramowania sprzętowego
OS version (Wersja systemu operacyjnego) | Wersja zainstalowanego niestandardowego systemu operacyjnego Linux
Hostname (Nazwa hosta) | Niepowtarzalny identyfikator instrumentu, w tym numer seryjny i 4 ostatnie cyfry adresu MAC

Connectivity Status (Stan połączeń)

Ethernet Connectivity (Połączenie Ethernet) |  | Informuje, że instrument został pomyślnie połączony z siecią Ethernet.
Wi-Fi Connectivity (Połączenie WiFi) |  | Informuje, że instrument zostało pomyślnie połączony z siecią Wi-Fi.
Bluetooth Connectivity (Połączenie Bluetooth) |  | Informuje, że instrument został pomyślnie połączony z urządzeniem Bluetooth.
Printer Connectivity (Połączenie z drukarką) |  | Informuje, że instrument został pomyślnie połączony z drukarką.
USB Connectivity (Połączenie USB) |  | Informuje, że instrument został pomyślnie połączony z urządzeniem USB.

System Alarms and Alerts (Alarmy i powiadomienia systemowe)

Oprogramowanie NanoDrop Ultra powiadomi użytkownika o wszelkich potencjalnych problemach, dostępnych aktualizacjach oprogramowania, lub jeśli podczas eksperymentu dostępne są jakiekolwiek informacje Acclaro Sample Intelligence. W zależności od wagi powiadomienia, w górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona powiadomienia lub ikona alarmu . Obie ikony mają niebieskie kółko z liczbą wskazującą ilość dostępnych powiadomień lub komunikatów alarmowych. Po wybraniu odpowiedniej ikony, pojawi się szczegółowe wyjaśnienie wszystkich powiadomień lub alarmów. Wybranie poszczególnych powiadomień lub alarmów może spowodować wyświetlenie dodatkowych informacji.

Oprogramowanie wyświetli również baner z dodatkowymi informacjami na temat powiadomienia lub alarmu w momencie jego uruchomienia. Po wybraniu banera wyświetlone zostaną dodatkowe informacje.

Banery powiadomień i alarmów można zminimalizować, wybierając opcję
po prawej stronie komunikatu.

Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania pojawi się tylko wtedy, gdy instrument jest podłączony do sieci z dostępem do Internetu.

Navigation Bar (Pasek nawigacyjny)

Poniższe opcje tworzą pasek nawigacyjny. Pasek nawigacyjny można znaleźć po lewej stronie ekranu w różnych miejscach oprogramowania, w tym na ekranie głównym.

Home Screen (Ekran główny)

Należy wybrać , aby wrócić do ekranu głównego.

History (Historia)

Należy wybrać , aby wyświetlić dane uzyskane w danym dniu, w poprzednim tygodniu, w poprzednim miesiącu, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w ciągu ostatniego roku lub w określonym zakresie dat. Należy zapoznać się z punktem
View History (Przeglądaj historię), aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji historii instrumentu.

Instrument Settings (Ustawienia instrumentu)

Należy wybrać , aby uzyskać dostęp do ustawień aktualizacji oprogramowania, próbkowania kuwet, sieci i innych. Należy zapoznać się z punktem Instrument Settings (Ustawienia instrumentu), aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień instrumentu.

Instrument Diagnostics (Diagnostyka instrumentu)

Należy wybrać , aby sprawdzić działanie instrumentu. Diagnostyka instrumentu powinna być przeprowadzana okresowo, zgodnie z zalecanym harmonogramem konserwacji. Należy zapoznać się z punktem Diagnostyka instrumentu, aby uzyskać więcej informacji na temat diagnostyki instrumentu.

SciVault 2

Należy wybrać , aby otworzyć opcjonalne oprogramowanie Thermo Scientific™ SciVault™ 2. To oprogramowanie opcjonalne umożliwia użytkownikom obsługę instrumentu NanoDrop Ultra w sposób zgodny z normą US FDA 21 CFR część 11.
Po zakupie, oprogramowanie SciVault 2 i klucz aktywacyjny są dostarczane na nośniku USB i integrują się bezpośrednio z interfejsem użytkownika oprogramowania NanoDrop Ultra. Więcej informacji można znaleźć na stronie thermofisher.com/nanodrop.

Help (Pomoc)

Należy wybrać , aby uruchomić interaktywny przewodnik pomocy.