Zarządzanie metodami kinetycznymi

Tworzenie metody kinetycznej

1. Na ekranie głównym należy wybrać zakładkę More Apps (Więcej funkcji), a następnie Kinetics (Kinetyka).

2. Wybrać + New Method (Nowa metoda).

3. Należy wprowadzić Method Name (Nazwa metody) i Description (Opis) (jeśli jest to wymagane), wybrać Measurement range (Zakres pomiarowy) (należy użyć rozwijanej listy, aby wybrać zakresy, jak pokazano poniżej) i określić do trzech Wavelengths (Długość fali) do monitorowania.

Należy wybrać wszystkie odpowiednie ustawienia kuwety (ścieżka, prędkość mieszania i ogrzewanie)

4. Wybrać zakładkę Stages and Intervals (Etapy i interwały). Wyświetlone zostaną ich ustawienia etapów i interwałów.

5. Wybrać Number of stages (Ilość etapów) i Time unit (Jednostka czasu) (minuty lub sekundy)

6. Dla każdego etapu należy określić # intervals (Ilość interwałów), Interval times (Czasy interwałów) i wszelkie Delays (Opóźnienia) pomiędzy etapami

Kolorowe wiersze i pola po prawej stronie wizualnie reprezentują poszczególne etapy. Kolorowe wiersze pokazują czas rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu; kolorowe pola odpowiadają określonemu opóźnieniu i liczbie interwałów dla każdego etapu.

7. Aby zapisać metodę i powrócić do menu Kinetyki, należy wybrać Save (Zapisz).

Uwaga Method Name (Nazwa metody), Interval times (Czasy interwałów) i # intervals (Ilość interwałów) muszą zostać zdefiniowane przed zapisaniem metody.

Przeglądanie i edycja metody kinetyki

1. Na ekranie Kinetics (Kinetyka) należy kliknąć obok żądanej metody, aby ją edytować.

2. Należy wybrać Edit (Edytuj).

3. Można wyświetlić i dostosować ustawienia metody według potrzeb.

4. Wybrać Save (Zapisz).

Kopiowanie metody kinetyki

Aby utworzyć metodę kinetyki podobną do istniejącej, należy otworzyć istniejącą metodę, wprowadzić zmiany, a następnie wybrać opcję Save As (Zapisz jako) i wprowadzić nową nazwę.

1. Na ekranie Kinetyki (Kinetics) należy kliknąć obok żądanej metody, aby ją skopiować.

2. Należy wybrać Edit (Edytuj).

3. Można wyświetlić i dostosować ustawienia metody według potrzeb.

4. Wprowadzić nową Method Name (Nazwa metody) i jej Description (Opis).

5. Wybrać Save As (Zapisz jako).

6. Wprowadzić nową nazwę metody i kliknąć Save (Zapisz).

Eksport metody kinetyki

Eksport metody kinetyki w celu jej uruchomienia i zapisania wyników pomiarów na innym instrumencie NanoDrop Ultra lub innym komputerze z oprogramowaniem sterującym NanoDrop Ultra PC.

1. Na ekranie Kinetics (Kinetyka) należy kliknąć obok żądanej metody do wyeksportowania.

2. Należy wybrać opcję Export (Eksportuj) (jeśli metoda jest nieprawidłowa, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie; przed wyeksportowaniem metody należy usunąć błędy).

3. Należy wybrać dostępną lokalizację eksportu z rozwijanego menu i wybrać opcję Export (Eksportuj) (metoda zostanie wyeksportowana do pliku metody (rozszerzenie nazwy pliku *.method) w zamkniętym formacie).

Aby przenieść metodę do innego instrumentu NanoDrop Ultra lub oprogramowania sterującego NanoDrop Ultra PC, należy skopiować plik metody na nośnik pamięci USB, a następnie załadować ją (szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Import metody kinetyki).

Import metody kinetyki

Aby uruchomić lub edytować metodę na innym instrumencie, należy zaimportować ją z powrotem do instrumentu NanoDrop Ultra lub komputera z oprogramowaniem sterującym NanoDrop Ultra PC.

1. Na ekranie Kinetics (Kinetyka) należy wybrać opcję Importuj (Import).

2. Należy znaleźć i wybrać plik „.method”.

3. Należy wybrać opcję Import (importowana metoda zostanie dodana na końcu panelu wyboru metody).

Usuwanie metody kinetyki

1. Na ekranie Kinetics (Kinetyka) należy wybrać opcję obok żądanej metody do usunięcia.

2. Należy wybrać Delete (Usuń).

3. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzającego, należy wybrać Yes (Tak).