Ustawienia

Ekran konfiguracji dsDNA Pro, ssDNA Pro lub RNA Pro pojawia się po wybraniu odpowiedniej funkcji w zakładce Acclaro Pro na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia dsDNA Pro, ssDNA Pro lub RNA Pro, na ekranie pomiaru dsDNA Pro, ssDNA Pro lub RNA Pro należy wybrać opcję

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Baseline correction (Korekta sygnału bazowego) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali sygnału bazowego w nm lub użyć wartości domyślnej (340 nm) | Opcjonalna korekta sygnału bazowego zdefiniowana przez użytkownika. Po włączeniu, oprogramowanie koryguje wszelkie przesunięcia spowodowane rozpraszaniem światła przez cząstki stałe poprzez odjęcie absorbancji zmierzonej po korekcie długości fali sygnału bazowego od wartości absorbancji dla wszystkich długości fal w widmie próbki. W rezultacie absorbancja widma próbki wynosi zero przy określonej długości fali sygnału bazowego.