Connectivity (Łączność)

Dostępne są następujące opcje:

Wi-Fi | Należy użyć tej zakładki, aby włączyć i skonfigurować połączenie Wi-Fi instrumentu. Klucz sprzętowy Wi-Fi i Bluetooth NanoDrop Ultra musi być włożony do instrumentu, w przeciwnym razie funkcja ta będzie niedostępna.
Bluetooth | Należy użyć tej zakładki, aby włączyć i skonfigurować połączenie Bluetooth instrumentu. Klucz sprzętowy Wi-Fi i Bluetooth NanoDrop Ultra musi być włożony do instrumentu, w przeciwnym razie funkcja ta będzie niedostępna.
Cloud (Chmura) | Należy użyć tej zakładki, aby połączyć się z platformą Thermo Fisher Connect, która umożliwia bezpośredni eksport danych do Thermo Fisher Cloud Connect, Google Drive lub Microsoft OneDrive. Niektóre platformy usług chmury mogą być dostępne tylko w wybranych lokalizacjach na całym świecie.

Wi-Fi

Należy użyć tej zakładki, aby włączyć i skonfigurować połączenie Wi-Fi instrumentu. Klucz sprzętowy Wi-Fi i Bluetooth NanoDrop Ultra musi być włożony do instrumentu, w przeciwnym razie funkcja ta będzie niedostępna.

Konfiguracja sieci Wi-Fi instrumentu

1. Na ekranie głównym wybrać opcję (Settings (Ustawienia)).

2. Należy wybrać opcję Connectivity (Łączność), a następnie zakładkę
Wi-Fi u góry.

3. Należy użyć przełącznika, aby włączyć Wi-Fi (zmieni kolor na niebieski ze znacznikiem wyboru, a oprogramowanie automatycznie wyszuka dostępną
sieć Wi-Fi)

Jeśli nie zostaną znalezione żadne sieci Wi-Fi, po kilku sekundach zostanie wyświetlony komunikat „No nearby Wi-Fi networks were found (Nie znaleziono pobliskich sieci Wi-Fi)”

4. Instrument NanoDrop Ultra będzie stale odświeżać listę dostępnych sieci.

5. Nazwa sieci Wi-Fi powinna pojawić się na liście.

6. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, należy wybrać jej nazwę na liście Available Network (Dostępne sieci).

7. Jeśli sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, pojawi się okno z prośbą o wprowadzenie go. Wprowadzić hasło i kliknąć przycisk OK.

8. Jeśli połączenie powiedzie się, obok nazwy pojawi się zielony znacznik wyboru.

9. Po włączeniu i nawiązaniu połączenia Wi-Fi, w górnej części ekranu pojawi się ikona Wi-Fi .

10. Należy wybrać Back (Wstecz) , aby wrócić do ekranu głównego.

Rozłączenie sieci Wi-Fi

Aby rozłączyć się z podłączoną siecią Wi-Fi, należy wybrać ikonę rozłączenia ,
a następnie wybrać opcję Forget (Zapomnij), aby potwierdzić.

Bluetooth

Należy użyć tej zakładki, aby włączyć i skonfigurować połączenie Bluetooth instrumentu. Klucz sprzętowy Wi-Fi i Bluetooth NanoDrop Ultra musi być włożony
do instrumentu, w przeciwnym razie funkcja ta będzie niedostępna.

Uwaga Należy upewnić się, że urządzenie jest oznaczone jako „Bluetooth”, a nie tylko „wireless (bezprzewodowe)”. Wszystkie urządzenia Bluetooth są bezprzewodowe, ale nie wszystkie urządzenia bezprzewodowe będą działać z Bluetooth.

Konfiguracja połączeń Bluetooth instrumentu

1. Na ekranie głównym wybrać opcję (Settings (Ustawienia)).

2. Należy wybrać opcję Connectivity (Łączność), a następnie zakładkę Bluetooth u góry.

3. Należy użyć przełącznika, aby włączyć Bluetooth (zmieni kolor na niebieski ze znacznikiem wyboru, a oprogramowanie automatycznie wyszuka dostępne urządzenia Bluetooth)

Jeśli nie zostaną znalezione żadne urządzenia Bluetooth, po kilku sekundach zostanie wyświetlony komunikat „No nearby Bluetooth devices were found
(Nie znaleziono pobliskich urządzeń Bluetooth)”

4. Aby dodać urządzenie Bluetooth, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta w celu sparowania urządzenia (na przykład może być konieczne przytrzymanie przycisku). Instrument NanoDrop Ultra będzie stale odświeżać listę dostępnych urządzeń.

5. Nazwa urządzenia Bluetooth powinna pojawić się na liście.

6. Aby sparować urządzenie, proszę wybrać jego nazwę na liście dostępnych urządzeń. Jeśli parowanie przebiegło pomyślnie, obok nazwy pojawi się zielony znacznik wyboru.

7. Po włączeniu i nawiązaniu połączenia Bluetooth, w górnej części ekranu pojawi się ikona Bluetooth .

8. Aby dodać kolejne urządzenie Bluetooth, należy powtórzyć powyższe kroki, lub wybrać Back (Wstecz) , aby powrócić do ekranu Ustawień (Settings).

Uwaga Jeśli urządzenie Bluetooth nie zostanie sparowane, należy ponownie je uruchomić, a następnie powtórzyć powyższe kroki, aby sparować je z instrumentem (można również spróbować wyłączyć i ponownie włączyć Bluetooth). Po sparowaniu urządzenia pozostaje ono sparowane nawet po ponownym uruchomieniu.

Rozłączenie urządzenia Bluetooth

Aby rozłączyć się z podłączonym urządzeniem Bluetooth, należy wybrać ikonę rozłączenia , a następnie wybrać opcję Forget (Zapomnij), aby potwierdzić.

Uwaga • Jeśli do wprowadzania danych nie zostanie wybrane żadne urządzenie Bluetooth, instrument będzie korzystać ze zintegrowanej klawiatury ekranu dotykowego. • Aby ponownie wybrać urządzenie, należy wykonać powyższe kroki i zaznaczyć pole wyboru Use for Input (Użyj urządzenia do wprowadzania danych).

Cloud (Chmura)

Należy użyć tej zakładki, aby połączyć się z platformą Thermo Fisher Connect, która umożliwia bezpośredni eksport danych do Thermo Fisher Cloud Connect, Google Drive lub Microsoft OneDrive.

Tworzenie konta Thermo Fisher Scientific Cloud Connect

Podczas początkowej konfiguracji chmury, instrument musi być podłączone do platformy Thermo Fisher Cloud Connect. Podczas tego procesu musi zostać użyte konto Thermo Fisher, które wymaga jednorazowej konfiguracji.

1. Używając przeglądarki na komputerze PC, należy przejść do strony www.thermofisher.com/cloud (w przypadku lokalizacji poza Chinami) lub www.thermofiher.cn/cloud (w przypadku lokalizacji w Chinach).

2. Należy wybrać Sign in (Zaloguj się), co spowoduje wyświetlenie menu rozwijanego

3. Należy ponownie wybrać Sign in (Zaloguj się), jeśli użytkownik posiada już konto Thermo Fisher lub Create Account (Utwórz konto), jeśli konto jeszcze nie istnieje i wykonać dodatkowe kroki w celu utworzenia bezpłatnego konta.

Utworzenie kodu PIN Thermo Fisher Cloud Connect

1. Po zalogowaniu się na konto Thermo Fisher w preferowanej przeglądarce, należy wybrać My Account (Moje konto)

2. Należy wybrać Connect: Lab, Data, Apps (Połącz: Laboratorium, Dane, Funkcje).

3. Wybrać ikonę w lewym panelu, a następnie wybrać pozycję Instruments (Instrumenty), a następnie pozycję Connected Instruments (Połączone instrumenty).

4. Należy wybrać Change PIN number (Zmień kod PIN) w prawym górnym rogu strony Połączenie instrumentu (Instrument Connect)

5. Wprowadzić unikalny kod PIN i zapisać tę informację, ponieważ będzie ona potrzebna później

Łączenie się z kontem Thermo Fisher Cloud Account

1. Na ekranie głównym wybrać opcje Settings (Ustawienia).

2. Należy wybrać opcję Connectivity (Łączność), a następnie zakładkę Cloud (Chmura) u góry.

3. Upewnić się, że wybrano odpowiedni region. Dostępne opcje to Others (Inne) lub China (Chiny).

Uwaga W przypadku Chin jako regionu, użytkownicy nie będą mogli eksportować danych na Dysk Google ze względu na ograniczenia krajowe.

4. Proszę wybrać panel sterowania w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić unikalny kod instrumentu.

5. Używając komputera PC z dostępem do Internetu, otworzyć stronę https://apps.thermofisher.com/.

6. Należy zalogować się na konto Thermo Fisher w preferowanej przeglądarce internetowej na komputerze z dostępem do Internetu.

7. Należy wybrać Connect: Lab, Data, Apps (Podłącz: Laboratorium, Dane, Funkcje)

8. Wybrać ikonę w lewym panelu, a następnie wybrać pozycję Instruments (Urządzenia), a następnie pozycję Connected Instruments (Połączone instrumenty).

9. Wybrać Link instrument (Połącz instrument) i wprowadzić unikalny kod łączący dostarczony przez instrument

10. Wybrać polecenie Link Instrument (Połącz instrument).

11. Połączone konto Thermo Fisher Scientific pojawi się teraz w karcie Settings (Ustawienia) > Connectivity (Łączność) > (Chmura).

12. Należy wybrać , aby wyświetlić wszystkie konta w chmurze, które zostały powiązane z kontem Thermo Fisher Scientific.

13. Wymagany będzie kod PIN Thermo Fisher Cloud Connect, należy go wprowadzić i wybrać OK.

14. Wybrać polecenie Connect Account (Połącz konto) i wykonać czynności opisane w punktach 5–10, aby dodać dodatkowe konta Thermo Cloud Connect.

Połącz Google Drive lub Microsoft OneDrive

Najpierw nawiąż połączenie z platformą Thermo Fisher Connect, a następnie połącz inne platformy chmurowe. Więcej informacji znajdziesz w sekcji powyżej.

1. Na stronie głównej Thermo Fisher Connect otwórz Ustawienia, wybierając opcję w lewym górnym rogu ekranu.

2. Otwórz menu rozwijane Instruments, a następnie wybierz Connected Instruments.

3. Użyj przycisku Instrument Settings pod teraz połączonym NanoDrop Ultra i wybierz Storage Settings.

4. Wybierz Add account.

5. Wybierz Add account pod wybraną platformą chmurową.

6. Przyznaj thermofisher.com dostęp do dysku w chmurze.

• W przypadku połączenia z Google Drive upewnij się, że opcja See, edit, create, and delete all of your Google Drive files jest zaznaczona; jeśli nie będzie zaznaczona, pliki nie zostaną zapisane na dysku.

7. W zakładce Cloud w ustawieniach instrumentu wybierz strzałkę w dół, a następnie PIN, aby wyświetlić nowo dodane dyski w chmurze. Nowo dodany dysk powinien być oznaczony jako aktywny i będzie teraz dostępny jako opcja eksportu.

Uwaga Ze względów bezpieczeństwa dostęp do połączonego konta Google Drive lub Microsoft OneDrive wygaśnie po 90 dniach. Wtedy użytkownik będzie musiał wykonać te kroki ponownie, aby ponownie skonfigurować konto.

Odłącz konto chmurowe Thermo Fisher

1. Po zalogowaniu się na konto Thermo Fisher w wybranej przeglądarce wybierz My Account.

2. Wybierz Connect: Lab, Data, Apps — zostaniesz przeniesiony(-a) na stronę główną Thermo Fisher Connect.

3. Otwórz Ustawienia, wybierając opcję w lewym górnym rogu ekranu.

4. Otwórz menu rozwijane Instruments, a następnie wybierz Connected Instruments.

5. Na pulpicie instrumentów wybierz opcję w prawym dolnym rogu profilu połączonego instrumentu.

6. Wybierz Disconnect, a następnie Confirm — profil zniknie z zakładki Cloud w instrumencie, który był wcześniej połączony.