Obliczenia

Podobnie jak w przypadku innych kwasów nukleinowych, funkcje OD600 wykorzystują zmodyfikowane równanie Lamberta-Beera do obliczania stężenia próbki, w której współczynnik ekstynkcji i długość ścieżki są połączone i określane jako „parametr.” Funkcja OD600 oferuje określony przez użytkownika parametr, który można wykorzystać w połączeniu z prawem Beera do obliczenia stężenia próbki. Jeżeli jest on znany, należy go wprowadzić. W przeciwnym razie użyta zostanie domyślna wartość 1x108 co jest ogólnie przyjętym współczynnikiem dla większości zawiesin komórek bakteryjnych, takich jak E. coli. |  | Mierzone wartości A600 absorbance (Absorbancja A600) Uwaga: W przypadku pomiarów absorbancji mikroobjętościowej oraz pomiarów wykonanych przy użyciu niestandardowych (innych niż 10 mm) kuwet, widma są znormalizowane do ekwiwalentu długości ścieżki 10 mm. • Wartości absorbancji kultur bakterii są mierzone przy 600 nm z zastosowaniem znormalizowanego widma. Jeśli nie określono wartości Absorbance Correction (Korekta absorbancji), jest to raportowana wartość A600 i wartość używana do obliczania stężenia komórek. • Jeśli określono wartość Absorbance Correction (Korekta absorbancji), zgłaszana jest znormalizowana i skorygowana (dla absorbancji) wartość absorbancji przy 600 nm i jest ona używana do obliczenia stężenia komórek. Absorbancja A(l) • Podawana jest również znormalizowana i skorygowana (dla absorbancji) (jeśli jest używana) wartość absorbancji przy dowolnej określonej Additional Monitored Wavelength (l) (dodatkowej monitorowanej długości fali).
Obliczone stężenia komórek są oparte na wartości absorbancji przy 600 nm, zastosowanym parametrze i długości ścieżki próbki. Można zastosować jednopunktową korektę absorbancji. |  | Sample Pathlength (Długość ścieżki próbki) • W przypadku pomiarów mikroobjętości, oprogramowanie wybiera optymalną długość ścieżki (od 1,0 mm do 0,03 mm) na podstawie absorbancji próbki przy długości fali analizy. • W przypadku pomiarów kuwetowych, używana jest długość ścieżki wybrana po przełączeniu na tryb kuwetowy. (patrz Cuvette Settings [Ustawienia kuwety]). • Wyświetlane widma i wartości absorbancji są znormalizowane dla ekwiwalentu długości ścieżki 10 mm.
|  | Raportowane wartości Cell concentration (Stężenie komórek). Podawana w komórkach/ml. Obliczenia oparte są na równaniu Lamberta-Beera przy użyciu skorygowanej wartości absorbancji A600.

Zaznaczyć wiersz , aby wybrać próbkę i zaktualizować widmo; należy wybrać więcej wierszy, aby nałożyć na siebie do szesnastu widm. Zaznaczyć i przytrzymać wiersz próbki, aby wyświetlić szczegóły pomiaru.