Raportowanie wyników

Ekran pomiaru absorbancji (sterowanie lokalne)

Ekran pomiaru absorbancji pojawia się natychmiast po wybraniu opcji Measure (Pomiar) w eksperymencie kinetyki. Ekran ten pokazuje widmo absorbancji dla każdego pomiaru, z długością fali na osi X i absorbancją na osi Y. Pionowe linie wskazują określone długości fal do monitorowania. Lista po prawej stronie pokazuje czas wykonania każdego pomiaru na każdym określonym etapie (należy przeciągnąć zakładkę w dół i w górę, aby zobaczyć więcej wpisów). Każda pozycja na liście po prawej stronie ma odpowiadające jej widmo absorbancji po lewej stronie. Poniższa ilustracja przedstawia dostępne funkcje oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra.

Uwaga W przypadku pomiarów wykonanych przy użyciu niestandardowych (innych niż 10 mm) kuwet, widma są normalizowane do ekwiwalentu długości ścieżki 10 mm.

Ekran oceny pomiarów (sterowanie lokalne)

Aby wyświetlić ekran Oceny pomiarów (Rate measurement), należy przesunąć
ekran pomiaru absorbancji (patrz wyżej) w lewo. Ekran oceny pomiarów pokazuje absorbancję próbki zmierzoną przy każdej długości fali zdefiniowanej przez użytkownika w czasie - z czasem na osi X i absorbancją na osi Y. Pomiary wykonane przy każdej określonej długości fali są prezentowane w innym kolorze. Legenda pokazująca monitorowane długości fal i przypisane im kolory pojawia się w lewym górnym rogu ekranu.

Należy użyć suwaka obok opcji Show Delta Absorbance Vs Time (Pokaż deltę absorbancji w czasie), aby wyświetlić zmianę zmierzonej absorbancji w czasie, gdzie każdy punkt danych jest różnicą absorbancji od poprzedniego pomiaru.

Tabela danych (sterowanie lokalne)

Aby wyświetlić tabelę danych w trybie sterowania lokalnego, należy przesunąć ekran oceny pomiarów w lewo. Każdy wiersz w tabeli pokazuje wartości absorbancji dla wszystkich długości fal zdefiniowanych przez użytkownika na danym etapie i w danym czasie. Należy przewinąć w dół, aby zobaczyć informacje o pomiarach, które są niewidoczne. Poniższa ilustracja przedstawia dostępne funkcje.

Ekran pomiaru absorbancji (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki i wzorca, funkcja pokazuje widmo absorbancji światła widzialnego i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego, aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

Powiązane tematy

• Podstawowa obsługa instrumentu