Fluorescencyjne diody LED

Modele NanoDrop Ultra FL i NanoDrop Ultrac FL zostały wyposażone dodatkowo w jedną czerwoną i jedną niebieską diodę LED do pomiarów fluorescencji. Dodatek ten pozwala użytkownikom na przeprowadzanie analizy fluorescencji, zapewniając dodatkowy wymiar spektrofotometrycznych możliwości instrumentu. Czerwone i niebieskie diody LED służą jako źródła wzbudzenia, umożliwiając wykrywanie emisji fluorescencyjnych z próbek, które reagują na te określone długości fal. System fluorescencyjny ma następujące cechy: Oprogramowanie operacyjne automatycznie ogranicza czas włączenia źródła światła z diodami LED, aby nie doszło do wysycenia detektora spektrometru zbyt dużą ilością światła przy długości fali danej emisji.

• Wysoka swoistość — zapewnia wyższą swoistość niż oznaczanie ilościowe na bazie absorbancji dzięki zastosowaniu barwników fluorescencyjnych, które wiążą się z określonymi cząsteczkami docelowymi lub oddziałują z nimi. Barwniki te, po wzbudzeniu, emitują światło o charakterystycznych długościach fal, co umożliwia wykrycie nawet w złożonych lub nieoczyszczonych próbkach

• Kalkulator przygotowania próbki — zintegrowany kalkulator odczynników określa ilość barwnika i buforu potrzebną do wykonania wybranego testu fluorescencyjnego NanoDrop Ultra

• Zestawy testów fluorescencyjnych NanoDrop Ultra — testy fluorescencyjne do stosowania z wbudowanym oprogramowaniem służące do wykrywania dsDNA i RNA