Fluorometr

Należy wybrać źródło światła wzbudzającego (niebieska lub czerwona dioda LED) do odczytu fluorescencji w kanałach emisji zielonej i głębokiej czerwieni (dla niebieskiej diody LED) lub tylko w kanale emisji głębokiej czerwieni (dla czerwonej diody LED). Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku instrumentów NanoDrop Ultra FL i NanoDrop Ultrac FL i nie jest kompatybilna ze standardowym trybem kuwetowym. Pomiar próbek znakowanych fluoroforami Raportowanie wyników Ustawienia Granice wykrywalności Obliczenia |