Raportowanie wyników

Ekran pomiaru Oligo DNA Pro i Oligo RNA Pro (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcje Oligo DNA Pro i Oligo RNA Pro pokazują widmo absorbancji UV i podsumowanie wyników. Przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

1Zmierzona wartość oligo: TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT

Uwaga W przypadku pomiarów absorbancji mikroobjętościowej, widma są znormalizowane do ekwiwalentu długości ścieżki 10,0 mm.

Ekran pomiaru Oligo DNA Pro i Oligo RNA Pro (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• nucleic acid concentration (stężenie kwasów nukleinowych)

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• R2 (260 nm)

• factor (parametr)

• baseline correction (korekta sygnału bazowego)

• oligo sequence (sekwencja oligonukleotydów)

• location (lokalizacja)

• pathlength used (użyta długość ścieżki)

• monitored wavelength (monitorowana długość fali)

Uwaga Pięć nukleotydów składających się na DNA i RNA wykazuje bardzo różne stosunki A260/A280. Więcej informacji znajduje się w punkcie Współczynniki czystości Oligo.

Powiązane tematy

• Podstawowa obsługa instrumentu

• Obliczenia Oligo