Ustawienia

Ekran konfiguracji fluorescencji pojawia się po wybraniu odpowiedniej funkcji z zakładki Fluorescence (Fluorescencja) na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia fluorescencji z odpowiedniego ekranu pomiarowego, należy wybrać ikonę Settings (Ustawienia)

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Curve Type (Typ krzywej) |  | Należy określić typ równania używanego do tworzenia krzywej wzorcowej na podstawie wzorcowych wartości stężeń. Dostępne opcje: –Linear (Liniowe): Rysuje linię najmniejszych kwadratów przez wszystkie zmierzone wzorce (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej jednego wzorca) –Wielomian 2-go rzędu: Rysuje wielomian najmniejszych kwadratów 2-go rzędu przy użyciu wszystkich zmierzonych wzorców (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej dwóch wzorców) –Wielomian 3-go rzędu: Rysuje wielomian najmniejszych kwadratów 3-go rzędu przy użyciu wszystkich zmierzonych wzorców (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej trzech wzorców)
Replicates (Powtórzenia) |  | Należy wprowadzić liczbę powtórzeń pomiarów próbki referencyjnej lub tych samych próbek wzorcowych, które zostaną następnie uśrednione wspólnie w celu uzyskania powiązanej wartości stężenia. Uwaga: Ustawień powtórzeń nie można już zmienić po zmierzeniu pierwszego wzorca.
Standards (Wzorce) |  | Należy wprowadzić faktyczną wartość stężenia każdego wzorca i wybrać jednostki stężenia. Uwaga: Wartości stężeń mogą być wprowadzane w dowolnej kolejności, ale wzorce muszą być mierzone w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone.