Pomiar przy użyciu metody niestandardowej

Należy użyć funkcji Custom (Niestandardowa), aby utworzyć i uruchomić metodę zdefiniowaną przez użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Tworzenie metody niestandardowej.

Przed rozpoczęciem pracy...

Przed rozpoczęciem pomiarów za pomocą instrumentu NanoDrop Ultra należy podnieść ramię i wyczyścić górną i dolną podstawę. Należy przynajmniej przetrzeć podstawy nową ściereczką laboratoryjną. Więcej informacji znajduje się w punkcie Czyszczenie podstaw.

UWAGA • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego.

Procedura

1. Na ekranie głównym należy wybrać zakładkę Więcej funkcji (More Apps), a następnie Metody niestandardowe (Custom Methods).

2. W oknie wyboru metody należy wybrać metodę do uruchomienia.

Informacje o wybranej metodzie zostaną wyświetlone w panelu informacji szczegółowych o metodzie.

3. Wybrać .

4. Jeśli używany jest model NanoDrop Ultrac lub NanoDrop Ultrac FL, należy wybrać odpowiednią ścieżkę pomiarową.

–W przypadku korzystania z kuwety należy wybrać opcję Cuvette (Kuweta) z rozwijanego menu w górnej części ekranu, co spowoduje wyświetlenie ustawień kuwety. Należy wybrać żądaną długość ścieżki, prędkość mieszania i ogrzewania, a następnie zamknąć rozwijane menu.

–Jeśli do pomiaru używana jest podstawa, należy pozostawić zaznaczone ustawienie Pedestal (Podstawa) w górnej części ekranu.

5. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zbadać próbkę.