Cuvette Check (Test kuwety)

Test kuwety należy wykonywać co 6 miesięcy, aby potwierdzić, że dokładność fotometryczna jest zgodna ze specyfikacją podczas korzystania z trybu kuwety. Ten moduł jest dostępny tylko w przypadku instrumentów NanoDrop UltraC i NanoDrop Ultrac FL.

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• Zestaw filtrów do kwalifikacji kuwet dla przyrządów NanoDrop (PN 840-257300)

• Certyfikowany przez NIST filtr o neutralnej gęstości i 10-procentowej przepuszczalności (przy 590 nm)

• Certyfikowany przez NIST filtr o neutralnej gęstości i 50-procentowej przepuszczalności (przy 590 nm)

Aby przeprowadzić test kuwety

1. Na ekranie głównym należy wybrać , Diagnostics (Diagnostyka), a następnie Test kuwety (Cuvette Check).

Komunikat poprosi o podanie numeru seryjnego zestawu filtrów do kwalifikacji kuwety oraz docelowych wartości absorbancji każdego filtra przy 590 nm.

2. Należy wprowadzić numer seryjny zestawu filtrów do kwalifikacji i docelową absorbancję specyficzną dla partii przy 590 nm dla każdego filtra w odpowiednim polu. Aby zamknąć klawiaturę, należy wybrać Done (Gotowe) podczas korzystania z lokalnego sterowania instrumentem.

Informacje te można znaleźć na certyfikacie kalibracji dostarczonym z zestawem filtrów do kwalifikacji kuwety.

3. Po wprowadzeniu wszystkich wartości należy wybrać Run (Uruchom).

4. Upewnić się, że uchwyt kuwety jest pusty i nie blokuje się.

5. Gdy w uchwycie nie ma kuwety, należy wybrać Blank (Próba pusta), aby zarejestrować pusty pomiar. Do próby pustej filtr nie jest potrzebny.

6. Załadować filtr o 50-procentowej przepuszczalności do uchwytu kuwety, upewniając się, że jest on prawidłowo ustawiony, wybrać Measure (Pomiar).

–Strzałka wytrawiona na module wskazuje kierunek ścieżki optycznej.

7. Załadować filtr o 10-procentowej przepuszczalności do uchwytu kuwety, upewniając się, że jest on prawidłowo ustawiony, wybrać Measure (Pomiar).

8. Po każdym pomiarze oprogramowanie wyświetli wynik dla zmierzonego filtru w tabeli wyników z zielonym znacznikiem wyboru (Pass - Pozytywny) lub czerwonym X (Fail - Negatywny). Jeśli oba filtry dadzą wynik pozytywny, wyświetlony zostanie ogólny wynik pozytywny.

Oto przykład typowego ekranu wyników testu kuwety oprogramowania sterowania lokalnego NanoDrop Ultra.

9. Jeśli jeden lub oba filtry zawiodą, test kuwety również zakończy się niepowodzeniem. W przypadku nieudanego testu kuwety test należy natychmiast powtórzyć.

10. Gdy pomiar się zakończy, wybrać End Experiment (Zakończ eksperyment). Należy wyjąć wszystkie filtry z uchwytu kuwety.

Po zakończeniu testu, wyniki są dostępne w Historii (patrz przykład poniżej). Należy zapoznać się z punktem Zarządzanie identyfikatorami na instrumencie, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby ocenić wyniki testu kuwety

Jeśli instrument nie przechodzi testu kuwety więcej niż jeden raz, prosimy o kontakt z nami.