Przewody zasilające

Należy używać uziemionego przewodu zasilającego odpowiedniego dla instalacji elektrycznej w miejscu przeznaczenia instrumentu. Jeśli otrzymany przewód zasilający nie jest odpowiedni dla instalacji elektrycznej w danej lokalizacji lub jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, prosimy o kontakt z nami.

Akcesoria linii zasilającej

Zasilacz UPS zmniejsza prawdopodobieństwo wyłączenia systemu w przypadku utraty zasilania w innym miejscu w budynku. Kondycjonery linii zasilania (które zapewniają, że dostarczane zasilanie jest wolne od spadków napięcia, przepięć lub innych zakłóceń linii) są również dostępne u nas (dotyczy standardu napięcia 120 V dla Stanów Zjednoczonych). Kondycjonery linii zasilania do pracy przy napięciu 220 V można nabyć lokalnie. Informacje o kondycjonerach i zasilaczach UPS można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej.

Specyfikacja połączeń elektrycznych

Poniższa tabela zawiera specyfikacje dotyczące połączeń elektrycznych. W razie pytań dotyczących specyfikacji prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem naszego serwisu.

Wymagania | Dane techniczne
--- | ---
Natężenie wejściowe | 5.0 A (maks.)
Napięcie wejściowe | 100–240 V AC
Częstotliwość prądu zasilania | 50/60 Hz
Zakłócenia liniowe | Spadki napięcia, przepięcia i inne zakłócenia w linii nie mogą przekraczać 10% napięcia wejściowego (nawet przez pół cyklu).
Szum | <2 V (tryb wspólny) <20 V (tryb normalny)

Zużycie energii

Ogólnie rzecz biorąc, powinno być dostępne 50% więcej mocy niż zwykle zużywa cały system (w tym akcesoria). Maksymalny pobór mocy i specyfikację rozpraszania ciepła dla spektrometru i fluorometru oraz akcesoriów przedstawiono poniżej. Wartości te są przybliżone.

Element | Zużycie energii | Maks. rozpraszanie ciepła
--- | --- | ---
instrument | 60 W | 205 BTU/godz.

Oświadczenia FCC/IC

Ten system jest zgodny z częścią 15 przepisów FCC i Industry Canada ICES-003 dla systemu klasy A. Działanie instrumentu podlega dwóm poniższym warunkom:

1. Ten system nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz

2. Ten system musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować nieprawidłowe działanie.

Uwaga Jest to produkt klasy A. W środowisku zamkniętym ten instrument może powodować zakłócenia radiowe, w którym to przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków zaradczych.