Acclaro Pro Check (Test Acclaro Pro)

Zaleca się przeprowadzanie testu Acclaro Pro co 6 miesięcy, aby potwierdzić, że dokładność długości ścieżki jest zgodna ze specyfikacjami funkcji Acclaro Pro.

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne

• dejonizowana woda (DI H2O)

• skalibrowany pipetor precyzyjny (0–2 µl)

• roztwór do weryfikacji wydajności PV-1 (płynny wzorzec fotometryczny dostępny tylko u nas lub lokalnego dystrybutora)

• rękawice laboratoryjne

Uwaga Roztwór PV-1 jest dostarczany w ampułce jednorazowego użytku. Przed otwarciem ampułki należy upewnić się, że roztwór został dokładnie wymieszany poprzez energiczne jej wstrząśnięcie/odwrócenie. Należy poczekać, aż roztwór zbierze się w dolnej części ampułki. W razie potrzeby należy delikatnie postukać w ampułkę lub potrząsnąć nią. Po otwarciu ampułki jej zawartość należy zużyć w ciągu godziny. Należy pobierać pipetą bezpośrednio z ampułki; nie przenosić całego roztworu.

Przed rozpoczęciem

Należy upewnić się, że podstawy są odpowiednio zregenerowane. Aby przetestować regenerację podstaw, należy wyczyścić je nową ściereczką laboratoryjną, a następnie odmierzyć pipetą 1 µl DI H2O na dolną podstawę. Kropla powinna „zaokrąglić się”, jak pokazano poniżej. Jeżeli tak nie jest, należy ponownie zregenerować obie podstawy.

Aby przeprowadzić test Acclaro Pro

1. Na ekranie głównym należy wybrać ikonę Diagnostics (Diagnostyka) , a następnie Test Acclaro Pro (Acclaro Pro Check). Komunikat poprosi o podanie numeru partii PV-1 i docelowych wartości absorbancji.

2. Wprowadzić numer partii ampułki PV-1 (znajdujący się na etykiecie ampułki PV-1), która zostanie użyta do tego testu. Aby zamknąć klawiaturę, należy wybrać Done (Gotowe) podczas korzystania z lokalnego sterowania instrumentem.

3. Wprowadzić każdą docelową wartość absorbancji specyficzną dla partii z etykiety na ampułce PV-1 w powiązanym polu wprowadzania. Aby zamknąć klawiaturę, należy wybrać Done (Gotowe) podczas korzystania z lokalnego sterowania instrumentem.

4. Po wprowadzeniu wszystkich wartości należy wybrać Run (Uruchom).

5. Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej.

6. Upewnić się, że roztwór PV-1 jest dokładnie wymieszany, energicznie wstrząsając/odwracając ampułkę. Należy poczekać, aż roztwór zbierze się w dolnej części ampułki. W razie potrzeby należy postukać w ampułkę lub potrząsnąć nią.

7. Ostrożnie odłamać górną część ampułki za pomocą plastikowego otwieracza. Wyrzucić górną część wraz z otwieraczem ampułki (stosować odpowiednie środki ostrożności podczas utylizacji).

8. Odmierzyć pipetą 1 µl roztworu PV-1 na dolną podstawę i rozpocząć pomiar próbki:

•Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest włączona, należy opuścić ramię

•Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest wyłączona, należy opuścić ramię i wybrać opcję Measure (Pomiar).

9. Powtórzyć krok 8, aby zbadać roztwór PV-1 jeszcze cztery razy, używając nowej próbki o objętości 1 µl dla każdego pomiaru i czyszcząc obie podstawy po każdym pomiarze.

Po zakończeniu piątego pomiaru oprogramowanie wyświetli wyniki. Oto przykład typowego ekranu wyników testu Acclaro Pro oprogramowania sterowania lokalnego NanoDrop Ultra.

10. Po zakończeniu testu należy wybrać opcję End Experiment (Zakończ eksperyment) oraz wyczyścić podstawy 3–5 µl objętości DI H2O.

Po zakończeniu testu, wyniki są dostępne w Historii (patrz przykład poniżej). Należy zapoznać się z punktem Zarządzanie identyfikatorami na instrumencie, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby ocenić wyniki testu Acclaro Pro

1. Ogólny wynik testu zostanie wyświetlony w górnej części ekranu jako zielony „Pass (Pozytywny)” lub czerwony „Fail (Negatywny)”.

–Jeśli wyniki nie mieszczą się w specyfikacji, należy powtórzyć procedurę używając 2 µl objętości roztworu PV-1.

–Jeśli wyniki nie spełniają specyfikacji przy użyciu 2 µl objętości roztworu, prosimy o kontakt z nami.