Podłączenie zasilania

|  | PRZESTROGA Należy unikać ryzyka porażenia prądem. Każde używane gniazdko ścienne musi być wyposażone w uziemienie. Uziemienie musi być wykonane przewodem nieprzewodzącym prądu podłączonym do uziemienia w głównej skrzynce rozdzielczej.

Należy podłączyć dostarczony przewód zasilający do uziemionego gniazdka ściennego, a następnie do wyznaczonego portu USB-C z tyłu instrumentu. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Przewody zasilające.