Raportowanie wyników

Ekran pomiaru mikromacierzy (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga • Korekta sygnału bazowego jest wykonywana przy 850 nm (wartość absorbancji przy 850 nm jest odejmowana od wartości absorbancji przy wszystkich długościach fal w widmie próbki). • Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiaru mikromacierzy (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• nucleic acid concentration (stężenie kwasów nukleinowych)

• A260

• A260/A280

• A280

• dye 1/dye 2 absorbance (absorbancja barwnika 1/barwnika 2)

• dye 1/dye 2 concentration (stężenie barwnika 1/barwnika 2)

• dye 1/dye 2 name (nazwa barwnika 1/barwnika 2)

• sample type (typ próbki)

• analysis correction (korekta analizy)

• factor (parametr)

• oligo sequence (sekwencja oligonukleotydów)

• location (lokalizacja)

• monitor wavelength (monitorowanie długości fali)

• pathlength used (użyta długość ścieżki)

• stirrer (mieszadło)

• heater (podgrzewacz)

• measured temperature (temperatura zmierzona)

• target temperature (temperatura docelowa)