Najlepsze praktyki dotyczące pomiarów mikroobjętości

Czyszczenie podstaw podczas codziennej pracy • Przed pierwszym pomiarem należy wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną. • Wykonać cykl pusty, aby sprawdzić, czy podstawy są czyste. • Po każdym pomiarze należy wyczyścić obie podstawy nową ściereczką, aby zapobiec przenoszeniu zanieczyszczeń. • Po każdej serii pomiarów należy wyczyścić podstawy za pomocą DI H2O (patrz Czyszczenie podstaw pomiędzy użytkownikami) • Należy regularnie regenerować podstawy aby zachować ich właściwości hydrofobowe. |

Odmierzanie próbek pipetą • Aby zapewnić prawidłowe uformowanie kolumny cieczy, należy stosować zalecane objętości próbek. • Należy używać skalibrowanego, precyzyjnego pipetora (zakres objętości 0–2 µl) z dobrze dopasowanymi precyzyjnymi końcówkami o niskiej retencji, umożliwiającymi nakładanie materiału na instrument w celu przeprowadzenia pomiaru. W przypadku korzystania z pipety o niskiej dokładności (0–10 µl), należy użyć próbki o objętości 2 µl. • Końcówki filtrów nie są zalecane, ponieważ cząstki filtra mogą wpływać na pomiary absorbancji przy 230 nm • Należy używać nowej końcówki dla każdej próby pustej i kolejnej badanej próbki. • Do każdego pomiaru należy użyć nowej porcji próbki. • Po zakończeniu pomiaru należy otworzyć ramię do pobierania próbek i wytrzeć próbki z górnej i dolnej podstawy za pomocą miękkiej ściereczki laboratoryjnej. • Jeśli używane są rozpuszczalniki, należy upewnić się, że są one kompatybilne z podstawami. (patrz „Kompatybilne rozpuszczalniki” w Materiały niebezpieczne). |