Odkażanie instrumentu

Należy odkazić instrument po pomiarach próbek zawierających niebezpieczne materiały i przed zwróceniem go do nas w celu konserwacji lub naprawy.

Uwaga Jeśli instrument wymaga konserwacji lub naprawy, prosimy skontaktować się z nami lub lokalnym dystrybutorem.

Uwaga • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego. • Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez rozlane ciecze, pojemniki z nimi należy przechowywać z dala od instrumentu. • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy dopuścić do tego, aby kwas chlorowodorowy, alkohol, wybielacz, aceton lub jakikolwiek inny rozpuszczalnik pozostawał na membranie dłużej niż jedną minutę, ponieważ może to spowodować poluzowanie uszczelek. Jeśli membrana poluzuje się, prosimy o kontakt z nami.

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne

• woda dejonizowana (DI H2O)

• 0,5-procentowy roztwór podchlorynu sodu (rozcieńczenie 1:10 dostępnego komercyjnie wybielacza, świeżo przygotowany)

• pipetor

Aby odkazić podstawy

1. Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej. 2. Odmierzyć pipetą 2–3 µl rozcieńczonego roztworu wybielacza (patrz Niezbędne materiały eksploatacyjne) na dolną podstawę. 3. Opuścić ramię i odczekać 2–3 minuty. 4. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką. 5. Odmierzyć pipetą 3–5 µl DI H2O na dolną podstawę. 6. Opuścić ramię i odczekać 2–3 minuty. 7. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką. |

Aby odkazić powierzchnie instrumentu

1. Należy zwilżyć czystą, miękką szmatkę lub ściereczkę laboratoryjną rozcieńczonym roztworem wybielacza (patrz Niezbędne materiały eksploatacyjne) i delikatnie przetrzeć nią zewnętrzne powierzchnie instrumentu.

2. Należy użyć czystej ściereczki lub chusteczki zwilżonej DI H2O, aby usunąć roztwór wybielacza.