Raportowanie wyników

Ekran pomiaru parametru niestandardowego (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga Ekran pomiaru parametru niestandardowego jest taki sam jak ekran pomiaru dla innych standardowych zastosowań kwasów nukleinowych.

Ekran pomiaru parametru niestandardowego (sterowanie z komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Powiązane tematy

• Podstawowa obsługa instrumentu

• Wyniki raportowane dla kwasów nukleinowych

• Obliczenia dla kwasów nukleinowych

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• nucleic acid concentration (stężenie kwasów nukleinowych)

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• A280

• factor (parametr)

• baseline correction (korekta sygnału bazowego)

• location (lokalizacja)

• monitor wavelength (monitorowanie długości fali)

• pathlength used (użyta długość ścieżki)

• stirrer (mieszadło)

• heater (podgrzewacz)

• measured temperature (temperatura zmierzona)

• target temperature (temperatura docelowa)