Pedestal Image Check (Kontrola wizualna podstawy)

Należy okresowo uruchamiać opcję Pedestal Image Check (Kontrola wizualna podstawy), aby zweryfikować czujnik kolumny instrumentu, który monitoruje możliwe problemy, takie jak pusta kolumna lub pęcherzyki powietrza w próbce. Opcja Kontrola wizualna podstawy może być używana do rutynowej kontroli jakości. Dostarcza ona również ważnych informacji diagnostycznych w przypadku awarii elementów systemu detekcji.

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne

Aby przeprowadzić kontrolę wizualną podstawy

1. Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej.

2. Opuścić ramię.

3. Na ekranie głównym instrumentu wybrać , Diagnostics (Diagnostyka), a następnie Pedestal Image Check (Kontrola wizualna podstawy).

4. Wybrać opcję Measure (Pomiar).

Instrument przeprowadza serię testów w celu sprawdzenia położenia podstawy i jakości obrazu. Po zakończeniu pomiaru oprogramowanie wyświetli wyniki. Wyświetlenie wyniku pozytywnego w górnej części ekranu oznacza, że instrument pomyślnie przeszedł kontrolę wizualną podstawy.

5. Gdy pomiar się zakończy, wybrać End Experiment (Zakończ eksperyment).

Aby ocenić wyniki kontroli wizualnej podstawy

Jeśli opcja kontroli wizualnej podstawy wyświetli wynik Fail (Negatywny), należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby naprawić ewentualne problemy. Następnie należy powtórzyć kontrolę wizualną podstawy. Jeśli instrument ponownie nie przejdzie testu, należy skontaktować się z nami.