Raportowanie wyników

Ekran pomiarowy funkcji Białka i etykiety (sterowanie lokalne).

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Poniżej znajduje się przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga • Korekta sygnału bazowego jest wykonywana przy 850 nm (wartość absorbancji przy 850 nm jest odejmowana od wartości absorbancji przy wszystkich długościach fal w widmie próbki). • Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiarowy funkcji Białka i etykiety (sterowanie z poziomu komputera PC).

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

Raportowane wartości dla funkcji Białka i etykiety

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• protein concentration (stężenie białka)

• location (lokalizacja)

• A280

• A260/A280

• Dye name (Nazwa barwnika), concentration (stężenie) i absorbance (absorbancja)

• degree of labeling (stopień znakowania)

• Monitored wavelength (Monitorowana długość fali)

• Pathlength used (Użyta długość ścieżki)

• mass extinction coefficient (masowy współczynnik ekstynkcji, roztwór 1%)

• molar extinction coefficient (molowy współczynnik ekstynkcji)

• molecular weight (masa cząsteczkowa, w kDA)

• sample type (typ próbki)

• Analysis Correction (Korekta analizy)

• Sloping dye correction (Korekta nachylenia barwnika)

• stirrer (mieszadło)

• heater (podgrzewacz)

• measured temperature (temperatura zmierzona)

• target temperature (temperatura docelowa)

Powiązane tematy

• Podstawowa obsługa instrumentu

• Obliczenia białek i etykiet