Raportowanie wyników

Ekran pomiarowy Białko Lowry (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki i wzorca, funkcja pokazuje widmo absorbancji światła widzialnego i podsumowanie wyników. Podczas korzystania z oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra, krzywa wzorcowa jest dostępna po przesunięciu palcem w lewo z ekranu pomiarowego (lub w History [Historia]).

Uwaga • Korekta sygnału bazowego jest wykonywana przy 405 nm (wartość absorbancji przy 405 nm jest odejmowana od wartości absorbancji przy wszystkich długościach fal w widmie próbki). • Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiarowy Białko Lowry (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki i wzorca, funkcja pokazuje widmo absorbancji światła widzialnego i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego, aby zapoznać się z przykładem.

Ekran krzywej wzorcowej białka Lowry

Ekran krzywej wzorcowej przedstawia graficznie zależność między zmierzonymi wzorcami, obliczoną krzywą wzorcową oraz zmierzoną absorbancją i obliczone stężenie dla wybranej próbki. Pozioma linia łączy wartość absorbancji próbki na
osi Y z krzywą wzorcową. Pionowa linia łączy ten punkt z wartością stężenia próbki na osi X.

Wartość R2 pokazuje, jak dobrze krzywa wzorcowa pasuje do standardowych punktów danych (1,0 oznacza idealne dopasowanie; tj. wszystkie punkty leżą dokładnie na krzywej).

Podczas korzystania z oprogramowania sterującego na komputerze PC, należy wybrać zakładkę Curve (Krzywa), aby zobaczyć krzywą wzorcową.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze i ekran wzorców (patrz poprzednia ilustracja) pokazują podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

Powiązane tematy

• Przykład krzywej wzorcowej

• Podstawowa obsługa instrumentu

• Obliczenia białka A280