Raportowanie wyników

Ekran pomiaru fluorescencji dsDNA (sterowanie lokalne)

Funkcje fluorescencji dsDNA i RNA pokazują krzywą wzorcową fluorescencji i podsumowanie wyników dla każdej zmierzonej próbki. Poniżej znajduje się przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop™ Ultra z poziomu okna Historii:

Ekran pomiaru fluorescencji dsDNA i RNA (sterowanie z poziomu komputera PC)

Funkcje fluorescencji dsDNA i RNA pokazują krzywą wzorcową fluorescencji i podsumowanie wyników dla każdej zmierzonej próbki. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości fluorescencji dsDNA i RNA

W lokalnym oprogramowaniu sterującym, ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• nucleic acid concentration (stężenie kwasów nukleinowych)

• original concentration (stężenie początkowe)

• dilution factor (parametr rozcieńczenia)

• sample RFU (RFU próbki)

• excitation LED (dioda LED wzbudzenia)