Intensity Check (Kontrola intensywności)

Zaleca się przeprowadzanie kontroli intensywności co 6 miesięcy w celu sprawdzenia działania wewnętrznych komponentów instrumentu. Test mierzy natężenie światła źródła ksenonowego przechodzącego przez instrument, aby sprawdzić, czy przepustowość, precyzja długości fali i błąd systematyczny są zgodne ze specyfikacjami. Test jest wykonywany automatycznie przy użyciu podstawy i ścieżek optycznych kuwety.

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne

Aby przeprowadzić kontrolę intensywności

1. Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej.

2. Wyjąć kuwetę z uchwytu.

3. Opuścić ramię.

4. Na ekranie głównym należy wybrać ikonę Diagnostics (Diagnostyka) , a następnie Intensity Check (Kontrola intensywności).

5. Jeżeli używany instrument to model NanoDrop Ultrac lub NanoDrop Ultrac FL, należy wybrać ścieżkę optyczną do przetestowania.

–Należy użyć menu rozwijanego w górnej części ekranu, aby wybrać Pedestal (Podstawa) lub Cuvette (Kuweta).

6. Wybrać opcję Measure (Pomiar) i poczekać na jego zakończenie.

Oto przykład typowego ekranu wyników kontroli intensywności oprogramowania sterowania lokalnego NanoDrop Ultra.

7. Aby ponownie przeprowadzić kontrolę intensywności, należy wybrać Measure (Pomiar).

8. Gdy pomiar się zakończy, wybrać End Experiment (Zakończ eksperyment).

Po zakończeniu testu, wyniki są dostępne w Historii (patrz przykład poniżej). Należy zapoznać się z punktem Zarządzanie identyfikatorami na instrumencie, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby ocenić wyniki kontroli intensywności

Jeśli jeden z poniższych wskaźników:

• ultrafiolet (UV)

• światło widzialne (Visible)

• błąd systematyczny (Bias)

ma widoczny obok pomarańczowy wykrzyknik zamiast zielonych znaczników wyboru pokazanych powyżej, należy wyczyścić podstawy wodą dejonizowaną, a następnie powtórzyć kontrolę intensywności. Podczas korzystania z oprogramowania sterującego na komputerze PC, kolumna statusu w tabeli wyników będzie wyświetlać „Pass (Pozytywny)” lub „Fail (Negatywny)” dla każdego kryterium, a kolumna obok będzie wyświetlać wszelkie odpowiednie szczegóły.

Jeśli obok wskaźnika „Bias (błąd systematyczny)” pojawi się pomarańczowy wykrzyknik lub status testu zostanie oznaczony jako negatywny, należy upewnić się, że temperatura w pomieszczeniu mieści się w zakresie specyfikacji instrumentu.

Jeżeli kontrola intensywności ponownie się nie powiedzie, prosimy o kontakt z nami.