Zalecane objętości próbek

Funkcja | Objętość próbki
--- | ---
Kwas nukleinowy (roztwór wodny) | 1 µl a
Oczyszczone białko | 2 µl
Inne funkcje białek, takie jak Bradford lub BCA | 2 µl
Zawiesiny komórek mikroorganizmów | 2 µl
Fluorescencja | 2 µl

aProszę użyć 2 µl w przypadku próbek zawierających materiały, które mogą zmniejszać napięcie powierzchniowe, takie jak środki powierzchniowo czynne.

Aby zbadać próbkę mikroobjętościową

UWAGA • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego.

| 1. Na ekranie głównym instrumentu należy wybrać funkcję z jednej z kategorii, np. dsDNA.
| 2. Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej.
| 3. Pomiar próby pustej: –Odmierzyć pipetą 1–2 µl roztworu do próby pustej na dolną podstawę i szybko opuścić ramię –Wybrać opcję Blank (Próba pusta) i poczekać na zakończenie pomiaru Wskazówka: Jeśli opcja Auto-Blank (Automatyczna próba pusta) jest włączona, pomiar pusty rozpocznie się automatycznie po opuszczeniu ramienia. –Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną
| 4. Pomiar pierwszej próbki: –Odmierzyć pipetą 1–2 µl roztworu próbki na podstawę i szybko opuścić ramię (więcej informacji można znaleźć w punkcie Zalecane objętości próbek) –Rozpocząć pomiar próbki: –Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest włączona, należy opuścić ramię –Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest wyłączona, należy opuścić ramię i wybrać opcję Measure (Pomiar) –Po zakończeniu pomiaru próbki, wyświetlane są widma i raportowane wartości (patrz następny punkt).
| 5. Aby zbadać kolejną próbkę: –Podnieść ramię instrumentu –Wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną –Załadować następną próbkę i szybko opuścić ramię –Rozpocząć pomiar próbki –Poczekać na zakończenie pomiaru Nowe widmo zastępuje poprzednie na wyświetlaczu, a nowe raportowane wartości pojawiają się w tabeli pod poprzednimi. (W przypadku pomiaru wielu próbek należy nacisnąć i przytrzymać obszar wykresu podczas przesuwania w górę lub w dół, aby wyświetlić informacje o próbkach, które mogą znajdować się poza ekranem).
| 6. Po zakończeniu pomiaru próbki: –Należy wybrać opcję End Experiment (Zakończ eksperyment) (patrz poprzednia ilustracja) –Wprowadzić nazwę eksperymentu (wybrać pole Experiment Name (Nazwa eksperymentu), aby wyświetlić klawiaturę) lub pozostawić nazwę domyślną –Wybrać Next (Dalej). –Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką Po zakończeniu pracy instrumentu na dany dzień, należy wyczyścić podstawy za pomocą DI H2O (patrz Czyszczenie podstaw pomiędzy użytkownikami) Uzyskane dane są automatycznie zapisywane w eksperymencie o wprowadzonej nazwie. W domyślnej konfiguracji eksperymenty są przechowywane w bazie danych na lokalnym instrumencie zgodnie z datą pozyskania danych, nazwą eksperymentu, używaną funkcją i przypisanymi etykietami (patrz Zarządzanie identyfikatorami na instrumencie).