Ustawienia

Ekran Custom Factor Setup (Ustawienia parametru niestandardowego) pojawia się po wybraniu funkcji Custom Factor (Parametr niestandardowy) z zakładki Nucleic Acids (Kwasy nukleinowe) na ekranie głównym. Aby wyświetlić Ustawienia parametru niestandardowego, na ekranie pomiarowym należy wybrać opcję Custom Factor Setup

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Custom Factor (Parametr niestandardowy) | Należy wprowadzić liczbę całkowitą z zakresu od 15 ng-cm/µl do 150 ng-cm/µl | Stała służąca do obliczania stężenia kwasu nukleinowego w zmodyfikowanym równaniu prawa Beera. Na podstawie współczynnika ekstynkcji i długości ścieżki: f = 1/(e260 * b)) gdzie: f= parametr e = molowy współczynnik ekstynkcji przy długości fali 260 nm w ng-cm/µl b = długość ścieżki próbki w cm (1 cm dla kwasów nukleinowych mierzone za pomocą instrumentu NanoDrop Ultra)
Baseline correction (Korekta sygnału bazowego) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali sygnału bazowego w nm lub użyć wartości domyślnej (340 nm) | Opcjonalna korekta sygnału bazowego zdefiniowana przez użytkownika. Może być używana do korygowania wszelkich przesunięć spowodowanych rozpraszaniem światła przez cząstki stałe poprzez odjęcie absorbancji zmierzonej po korekcie długości fali sygnału bazowego od wartości absorbancji dla wszystkich długości fal w widmie próbki. W rezultacie absorbancja widma próbki wynosi zero przy określonej długości fali sygnału bazowego.

Powiązane tematy

• Instrument Settings (Ustawienia instrumentu)