Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego

Podczas wykonywania pomiarów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykres na ekranie pomiaru lub wybrać ikonę Spectra setting (Ustawienia widm) , aby wyświetlić następujące opcje:

Find Peaks (Znajdź szczyty)

Należy wybrać Find Peaks (Znajdź szczyty), aby wyświetlić obliczone szczyty dla danego zakresu. Zakres można wprowadzić, przeciągając oznaczone kolorami linie graniczne lub wprowadzając wartości w polach w górnej części widma. Znalezione szczyty dla danego zakresu są wymienione w tabeli poniżej widma.

Setup (Konfiguracja)

Należy wybrać na dowolnym ekranie pomiaru, aby wyświetlić dostępne opcje konfiguracji dla danej funkcji.

Rodzaje opcji konfiguracji wyświetlanych na ekranie zależą od wybranej funkcji. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie dotyczącym ustawień funkcji
w niniejszym podręczniku:

Applications (Funkcje) > [application group] (grupa funkcji) > Settings (Ustawienia)

Sample Name (Nazwa próbki)

Należy wybrać pole Sample Name (Nazwa próbki) na dowolnym ekranie pomiarowym, aby edytować jej nazwę.

Gdy funkcja automatycznego nadawania nazw jest włączona na ekranie konfiguracji funkcji, każdej próbce automatycznie przypisywana jest nazwa przy użyciu domyślnej nazwy podstawowej, po której następuje unikalny numer zaczynający się od „1”. Pierwszy raz pojawia się ona po pierwszym pomiarze próby pustej i przed pierwszym pomiarem próbki w każdym eksperymencie, jak pokazano poniżej.

W tym przykładzie pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.

Uwaga W przypadku edycji nazwy podstawowej próbki podczas eksperymentu, gdy wybrana jest opcja automatycznego ich nazywania, numery identyfikacyjne próbek będą przydzielane od nowa.

Edit default sample base name (Edycja nazwy podstawowej próbki)

Po próbie pustej i przed pomiarem pierwszej próbki:

1. Należy wybrać pole Sample Name (Nazwa próbki), aby wyświetlić klawiaturę

2. Należy podać nową nazwę podstawową próbki

3. Należy wybrać przycisk Done (Gotowe)

Edit sample name (Edycja nazwy próbki)

1. Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

2. Wybrać eksperyment

3. Przesunąć w lewo, aby wyświetlić tabelę danych

4. Należy wybrać pole Sample Name (Nazwa próbki), aby wyświetlić klawiaturę

5. Podać nową nazwę próbki

6. Wybrać przycisk Done (Gotowe), aby zamknąć klawiaturę

Measurement Results (Wyniki pomiarów)

Rodzaje wyników wyświetlanych na ekranach pomiarów zależą od wybranej funkcji. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie dotyczącym wyników raportowanych dla tej funkcji w niniejszym podręczniku:

Applications (Funkcje) > [application group] (grupa funkcji) > Measure [application name] (Pomiar [nazwa funkcji]) > Reported Results (Raportowanie wyników)

Absorbance Spectrum (Widmo absorbancji)

Dla każdej próbki zbadanej za pomocą jednej z funkcji (oprócz funkcji fluorescencyjnych) wyświetlane jest widmo absorbancji ultrafioletu (UV) lub od ultrafioletu do widma światła widzialnego (UV-Vis) oraz podsumowanie wyników. Oś pionowa pokazuje absorbancję w jednostkach absorbancji (A). Oś pozioma pokazuje długość fali w nm. Poniżej przedstawiony został przykład dla metody UV-Vis.

Wszystkie funkcje oparte na absorbancji wyświetlają długość ścieżki próbki wzdłuż osi pionowej widma. Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej. Poniżej przedstawiony został przykład.

Fluorescence Standard Curve (Krzywa wzorcowa fluorescencji)

Funkcja pokazuje krzywą wzorcową fluorescencji i podsumowanie wyników dla każdej próbki zmierzonej za pomocą jednej z funkcji fluorescencyjnych. Oś pionowa pokazuje fluorescencję w jednostkach względnej fluorescencji (RFU). Oś pozioma pokazuje stężenie w ng/µl. Poniżej przedstawiony został przykład dla metody fluorescencji dsDNA.

Acclaro Measurement Alerts (Powiadomienia pomiarowe Acclaro)

Technologia Acclaro Sample Intelligence wbudowana w instrumentu NanoDrop Ultra zapewnia ważne funkcje, które pomogą ocenić integralność próbki. Należy wybrać ikonę Sample Intelligence w oprogramowaniu, aby wyświetlić powiązane z nią informacje.

| analiza zanieczyszczeń jest dostępna, aby pomóc zakwalifikować próbkę przed jej użyciem w dalszych zastosowaniach
| pomoc techniczna na żądanie jest dostępna w przypadku pomiarów nietypowych lub bardzo niskich stężeń

Przycisk Blank (próby pustej)

Wybrać Blank (Próba pusta), aby wykonać próbę pustą dla wybranego eksperymentu.

Próbę pustą należy zbadać przez przystąpieniem do pomiaru grupy podobnych do siebie próbek. Roztwór pusty to zazwyczaj czysty buforem, który został użyty do ponownego zawieszenia próbki. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Wybór
i pomiar próby pustej.

Przycisk Measure (Pomiar)

Wybrać Measure (Pomiar), aby zbadać próbkę dla wybranego eksperymentu.

Próbki muszą być odpowiednio wyizolowane i przygotowane przed wykonaniem pomiaru za pomocą instrumentu, a stężenie musi mieścić się w granicach wykrywalności absorbancji instrumentu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z punktami Preparing Samples (Przygotowanie próbek) i Measure a Micro-Volume Sample (Pomiar próbek mikroobjętościowych) lub Measure a Cuvette Sample (Pomiar próbek w kuwecie) i Detection Limits (Granice wykrywalności).

Uwaga Przycisk Measure (Pomiar) staje się aktywny po zakończeniu poprawnego pomiaru próby pustej.

Opcje Auto-Measure (Pomiar automatyczny) i Auto-Blank (Automatyczna próba pusta)

Przyspieszenie analizy próbki dzięki funkcjom instrumentu NanoDrop Ultra Auto-Measure (Pomiar automatyczny) i Auto-Blank (Automatyczna próba pusta) – powodują one, że instrument rozpoczyna pomiar natychmiast po opuszczeniu ramienia instrumentu. Opcje te eliminują potrzebę powtarzania operacji pomiaru
lub próby pustej dla dużych partii próbek.

Uwaga Opcje Auto-Measure (Pomiar automatyczny) i Auto-Blank (Automatyczna próba pusta) dostępne są tylko dla pomiarów mikroobjętości.

Auto-Measure (Pomiar automatyczny)

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego pomiaru, na dowolnym ekranie pomiaru próbki należy wybrać przycisk On (Włącz) lub Off (Wyłącz) po prawej stronie przycisku Measure (Pomiar).

Auto-Blank (Automatyczna próba pusta)

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej próby pustej, na dowolnym ekranie jej pomiaru należy wybrać przycisk On (Włącz) lub Off (Wyłącz) po prawej stronie przycisku Blank (Próba pusta).

Przycisk End Experiment (Zakończ eksperyment)

Należy wybrać End Experiment (Zakończ eksperyment), aby nadać nazwę
i zapisać eksperyment, dodać etykietę ułatwiającą późniejszą jego lokalizację, wydrukować lub wyeksportować dane. W zależności od ustawień administracyjnych,
po zakończeniu eksperymentu może zostać wyświetlona prośba o jego podpisanie.

Uwaga Przycisk End Experiment (Zakończ eksperyment) staje się aktywny po zakończeniu pierwszego pomiaru próbki.

Po wybraniu opcji End Experiment (Zakończ eksperyment) zostanie wyświetlona zakładka informacji w oknie o tej samej nazwie:

Dostępne opcje:

Experiment Name (Nazwa eksperymentu) | Należy wprowadzić nazwę dla tej grupy pomiarów. Wyniki pomiarów są zapisywane w wybranej lokalizacji bazy danych pod wprowadzoną nazwą eksperymentu.
Tags (Znaczniki) | Należy podać opisową etykietę, która ułatwi późniejsze odszukanie informacji o eksperymencie lub powiązanie go z innym eksperymentem (patrz Zarządzanie identyfikatorami na instrumencie w celu uzyskania szczegółowych informacji). Podczas korzystania z oprogramowania do sterowania lokalnego należy wybrać opcję Tags (Znaczniki), aby wyświetlić przyciski do wprowadzania tekstu etykiety. Należy nacisnąć klawisz Enter (sterowanie za pomocą komputera PC) lub wybrać opcję Done (Gotowe) (sterowanie lokalne), aby dodać etykietę.
Export Data (Eksport danych) | Proszę wybrać Next (Dalej), aby przejść do zakładki Data Export & Report (Eksport danych i raport) w oknie End Experiment (Zakończ eksperyment). Należy wybrać Continue (Kontynuuj), aby otworzyć okno Data Export & Report (Eksport danych i raport)

Dostępne opcje (Eksport danych):

Export File Type (Typy eksportowanych plików) | Pierwsza sekcja umożliwia wybranie formatu pliku do eksportu pomiarów w tym eksperymencie. Dostępne formaty eksportu: • Customized report (Raport niestandardowy) –plik arkusza kalkulacyjnego z wartościami rozdzielanymi przecinkami (.csv) –plik arkusza kalkulacyjnego z wartościami rozdzielonymi tabulatorami (.tsv) (tylko dane widmowe) • plik danych eksperymentu NanoDrop Ultra (.ndu) –rozdzielany tabulatorami arkusz kalkulacyjny „TQ Analyst” (TQ) używany do rozwiązywania problemów Nazwa pliku to wprowadzona nazwa eksperymentu (patrz wyżej). Plik jest przechowywany w folderze o nazwie „NanodropUltra”, po którym następuje numer seryjny instrumentu. (Należy użyć opcji System Status [Stan systemu], aby wyświetlić numer seryjny instrumentu).
Customized Report Options (Indywidualne opcje raportów) | Druga sekcja poświęcona jest informacjom, które pojawią się w jednej z niestandardowych opcji raportu (.csv lub .tsv). Dostępne opcje dostosowywania: • Application name (Nazwa funkcji) – po włączeniu będzie zawierać nazwę używanej funkcji. • Serial number (Numer seryjny) – po włączeniu tej opcji wyświetlony zostanie numer seryjny instrumentu, który był używany podczas eksperymentu. • Report data (Dane raportu) – po włączeniu będą zawierać informacje ze wszystkich kolumn aktualnie wyświetlanych w tabeli raportu. • Spectral data (Dane widmowe) – po włączeniu tej opcji raporty będą zawierać dane absorbancji dla wyświetlanego widma w odstępach co 0,5 nm. • W przypadku pomiarów na bazie fluorescencji ta opcja powoduje wyświetlanie wartości natężenia dla widma pomiarowego w przyrostach co 0,3–0,4 nm.
Export Location (Lokalizacja eksportowanych plików) | Ostatnia sekcja jest poświęcona miejscu, w którym zostanie zapisany plik eksportu. USB/Network Path (Ścieżka USB/sieciowa) Należy wybrać przycisk wyboru USB/Network Path (Ścieżka USB/Sieć), aby eksportować plik na nośnik USB podłączone do dowolnego portu USB (przedniego, tylnego lewego lub tylnego prawego) instrumentu lokalnego lub do lokalizacji sieciowej. W przypadku korzystania z oprogramowania sterującego NanoDrop Ultra PC, należy użyć opcji Browse (Przeglądaj), aby wybrać ścieżkę pliku do eksportu. Cloud (Chmura) Należy wybrać opcję Cloud (Chmura), aby eksportować do jednej z dostępnych opcji chmury: Thermo Fisher Cloud Connect™, Google Drive, lub Microsoft OneDrive (więcej informacji można znaleźć w punkcie Cloud [Chmura]). W przypadku wyboru opcji Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™, przed ostatecznym wybraniem dostępnej lokalizacji w chmurze do wyeksportowania należy wprowadzić/wybrać nazwę użytkownika i kod PIN.
Export Preview (Podgląd eksportu) | Należy wybrać zakładkę Preview (Podgląd), aby zobaczyć, jak będzie wyglądał wyeksportowany plik wraz z wszelkimi wybranymi dostosowaniami. Opcja ta nie działa dla typu pliku eksportu z rozszerzeniem .ndu.
Cancel (Anuluj) (powrót do eksperymentu) | Zamknąć okno End Experiment (Zakończ eksperyment) i wyświetlić wyniki ostatniego pomiaru. Można tu dodawać pomiary do bieżącego eksperymentu i zapisywać je później.
Przycisk Export (Eksportuj) | Eksport wyników pomiarów dla bieżącego eksperymentu.

Dostępne opcje (Raport)

Customized Report Options (Indywidualne opcje raportów) | Punkt poświęcony informacjom, które pojawią się w drukowanym raporcie. Dostępne opcje dostosowywania: • Sample Spectra Display (Wyświetlanie widm próbek) – opcja nakładania na siebie wszystkich próbek lub wyświetlania do 4 próbek na stronie. • Header/Footer Display (Wyświetlanie nagłówka/stopki) – opcja wprowadzenia tytułu i podtytułu raportu, które będą pojawiać się na wszystkich stronach, a także wprowadzenia uwag, które pojawią się na końcu raportu. • Report data (Dane raportu) – możliwość uwzględnienia informacji z konkretnych kolumn wyświetlanych obecnie w tabeli raportu
Print to PDF Location (Lokalizacja generowanych plików PDF) | Punkt poświęcony miejscu, w którym zostanie zapisany eksportowany plik PDF. Należy wybrać przycisk wyboru USB/Network Path (Ścieżka USB/Sieć), aby eksportować plik na nośnik USB podłączony do dowolnego portu USB (przedniego, tylnego lewego lub tylnego prawego) instrumentu lokalnego lub do lokalizacji sieciowej. W przypadku korzystania z oprogramowania sterującego NanoDrop Ultra PC, należy użyć opcji Browse (Przeglądaj), aby wybrać ścieżkę pliku do eksportu. Należy wybrać opcję Cloud (Chmura), aby eksportować do jednej z dostępnych opcji chmury: Thermo Fisher Cloud Connect™, Google Drive, lub Microsoft OneDrive (więcej informacji można znaleźć w punkcie Cloud [Chmura]). W przypadku wyboru opcji Thermo Fisher Scientific Cloud Connect™, przed ostatecznym wybraniem dostępnej lokalizacji w chmurze do wyeksportowania należy wprowadzić/wybrać nazwę użytkownika i kod PIN.
Print Preview (Podgląd wydruku) | Należy wybrać zakładkę Preview (Podgląd), aby zobaczyć, jak będzie wyglądał wydrukowany plik wraz z wszelkimi wybranymi dostosowaniami.
Cancel (Anuluj) (powrót do eksperymentu) | Zamknąć okno End Experiment (Zakończ eksperyment) i wyświetlić wyniki ostatniego pomiaru. Można tu dodawać pomiary do bieżącego eksperymentu i zapisywać je później.
Przycisk Print (Drukuj) | Służy do wyboru drukarki i wydruku wyników pomiarów dla bieżącego eksperymentu.
Przycisk Save to .pdf (Zapisz jako .pdf) | Służy do eksportu raportu .pdf z wynikami pomiarów dla bieżącego eksperymentu.

Sample Details (Szczegóły próbki)

Należy nacisnąć i przytrzymać wiersz próbki na dowolnym ekranie pomiarowym lub w tabeli danych, aby wyświetlić szczegóły próbki, które zawierają wszystkie dostępne wyniki pomiarów i powiązane szczegóły dotyczące tej wybranej próbki. Poniżej przedstawiony został przykład:

informacje o zmierzonych wartościach wyświetlanych w Szczegóły próbki (Sample Details) są dostępne w systemie Help (Pomoc), dla funkcji użytej do pozyskania danych.

Uwaga Można również edytować nazwę próbki w polu Sample Details (Szczegóły próbki).

Data Table (Tabela danych)

Należy przesunąć palcem w lewo na dowolnym ekranie pomiaru, aby wyświetlić tabelę danych dla bieżącego eksperymentu. Tabela danych zawiera wyniki pomiarów dla wszystkich próbek w danym eksperymencie. Poniższa ilustracja przedstawia dostępne funkcje.

View History (Przeglądaj historię)

Niezależnie od tego, czy w jednym rzędzie pobierana jest jedna czy wiele próbek,
po wybraniu opcji End Experiment (Zakończ eksperyment) uzyskane dane są automatycznie zapisywane w eksperymencie pod jego nazwą. W domyślnej konfiguracji eksperymenty są przechowywane w bazie danych NanoDrop Ultra na lokalnym instrumencie zgodnie z datą pozyskania danych, nazwą eksperymentu, używaną funkcją i przypisanymi etykietami.

Funkcję History (Historia) można użyć, aby otworzyć bazę danych w celu wyświetlenia uzyskanych widm i powiązanych danych z dowolnego eksperymentu
w dowolnym momencie.

Otwieranie bazy danych wyników pomiarów

Aby otworzyć bazę danych NanoDrop Ultra na instrumencie, należy wybrać History (Historia) na ekranie głównym.

Menu History (Historia)

Dostępne opcje:

Delete (Usuń) | Usuwa eksperyment
Import (Importuj) | Importuje dane z nośnika USB, katalogu na komputerze albo dysku sieciowym (tylko oprogramowanie sterujące NanoDrop Ultra na komputer PC)
Export (Eksportuj) | Eksportuje eksperyment

Search Experiment Database (Przeszukaj bazę danych eksperymentów)

Opcja Search (Szukaj) w Historii służy do przeszukiwania wybranej bazy danych pod kątem eksperymentu, do zmiany zakresu czasowego lub innych filtrów wyszukiwania. Baza danych jest filtrowana przy użyciu bieżących ustawień w polu wyszukiwania. Filtry obejmują zakres czasowy, typ funkcji i wszelkie etykiety zdefiniowane przez użytkownika (patrz Zarządzanie identyfikatorami, aby uzyskać informacje na temat dodawania
i usuwania etykiet). Poniżej przedstawiony został przykład:

Export Selected Experiments (Eksport zaznaczonych eksperymentów)

Po lewej stronie każdego eksperymentu pojawi się puste pole wyboru. Można zaznaczyć jedno lub więcej pól wyboru w Historii, aby wybrać eksperymenty do wyeksportowania.

Export Selected Experiments (Eksportuj zaznaczone eksperymenty)

–W Historii można użyć filtrów w połączeniu z opcją Search (Szukaj), aby znaleźć żądany eksperyment

–Należy zaznaczyć pole wyboru, aby wybrać wiersz lub wiersze zawierające żądane eksperymenty do wyeksportowania (można wybrać ponownie, aby usunąć zaznaczenie eksperymentu)

–Aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie eksperymenty w bazie danych, należy zaznaczyć pole wyboru bezpośrednio pod oknem wyszukiwania

–Należy wybrać opcję Export (Eksportuj)

–Należy wybrać jeden lub więcej formatów eksportu (patrz Export Selected Experiments (Eksport zaznaczonych eksperymentów))

–Należy wybrać odpowiednie informacje, które mają pojawić się
w wyeksportowanym pliku

–Należy określić lokalizację eksportu i wybrać Export (Eksportuj).

–Po pojawieniu się komunikatu „Export Completed (Eksport zakończony)” należy wybrać OK

Delete Selected Experiments (Usuń wybrane eksperymenty)

Należy wybrać eksperymenty do usunięcia.

Usuwa wybrane eksperymenty

–W Historii można użyć filtrów w połączeniu z opcją Search (Szukaj), aby znaleźć żądany eksperyment

–Należy zaznaczyć pole wyboru, aby wybrać wiersz lub wiersze zawierające żądane eksperymenty do usunięcia (można wybrać ponownie, aby usunąć zaznaczenie eksperymentu)

–Wybrać i Yes (Tak)

Uwaga Usuniętych danych nie da się odzyskać.

Open Experiment and View Associated Data (Otwórz eksperyment i przeglądaj
powiązane dane)

Można użyć opcji History (Historia), aby zlokalizować i otworzyć dowolny eksperyment w celu wyświetlenia zawartych w nim danych pomiarowych.

Open an experiment (Otwórz eksperyment)

–W Historii, jeśli wybrany eksperyment nie jest widoczny, można użyć funkcji wyszukiwania, aby go znaleźć

–Należy zaznaczyć nazwę eksperymentu, aby go otworzyć

Historia udostępnia dane pomiarowe jako dane widmowe, dane krzywej wzorcowej, i tabele danych, podobnie jak po zakończeniu pomiaru.

Uwaga Przedstawione dane zależą od funkcji użytej do pomiaru próbek (w tym przykładzie kwasów nukleinowych). Więcej informacji zawierają punkty opisujące te funkcje.

Spectral data (Dane widmowe)—
Po otwarciu eksperymentu opartego na absorbancji, oprogramowanie wyświetla widmo absorbancji ultrafioletu (UV) lub od ultrafioletu do widma światła widzialnego (UV-Vis) oraz podsumowanie powiązanych danych dla pierwszego pomiaru próbki, podobnie jak podczas pomiaru. Poniższa ilustracja opisuje dostępne funkcje.

Standard curve data (Dane krzywej wzorcowej)—
Po otwarciu eksperymentu opartego na fluorescencji, oprogramowanie wyświetla krzywą wzorcową fluorescencji i podsumowanie powiązanych danych dla pierwszego pomiaru próbki, podobnie jak podczas pomiaru.

Data Table (Tabela danych)—
Należy przesunąć palcem w lewo na dowolnym ekranie danych widmowych
lub danych krzywej wzorcowej, aby wyświetlić tabelę danych dla bieżącego eksperymentu. Tabela danych zawiera wyniki pomiarów dla wszystkich próbek
w danym eksperymencie. Poniższa ilustracja opisuje dostępne funkcje.

Menu

Wybrać u góry dowolnego ekranu danych widmowych, krzywej wzorcowej lub tabeli danych, aby wyświetlić dostępne opcje menu.

Data Export & Report (Eksport danych i raport) | Eksportuje lub drukuje otwarty eksperyment
Tags (Znaczniki) | Należy dodać lub usunąć etykiety wybranego eksperymentu, aby łatwiej je znaleźć (patrz Zarządzanie identyfikatorami na instrumencie)
Details (Szczegóły) | Otwiera pole szczegółów eksperymentu, które zawiera nazwę eksperymentu, typ funkcji, datę utworzenia eksperymentu, liczbę pomiarów w eksperymencie, numer seryjny użytego instrumentu oraz informacje o oprogramowaniu użytym podczas eksperymentu