Przebieg próby pustej

Należy uruchomić cykl próby pustej, aby sprawdzić:

• czy instrument pracuje prawidłowo (sygnał bazowy jest płaski)

• czy podstawy są czyste (tj. nie ma na nich zaschniętego materiału próbki)

• udział absorbancji roztworu buforowego, który ma być użyty do analizy próbki

Niezbędne materiały eksploatacyjne

• niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne

• skalibrowany pipetor precyzyjny 0–2 µl (końcówki o niskiej retencji)

• roztwór buforowy do oceny

Aby uruchomić cykl próby pustej

UWAGA • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego.

1. Na ekranie głównym należy wybrać funkcję i zapisać ustawienia. 2. Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej. 3. Pomiar wodnej próby pustej: –Odmierzyć pipetą dokładnie 1 µl wody dejonizowanej (DI H2O) na dolną podstawę i opuścić ramię. –Wybrać opcję Blank (Próba pusta) i poczekać na zakończenie pomiaru. –Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną. 4. Zmierzyć roztwór buforowy: –Odmierzyć pipetą 1–2 µl roztworu buforowego na podstawę i opuścić ramię. –Rozpocząć pomiar próbki: –Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest włączona, należy opuścić ramię –Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest wyłączona, należy opuścić ramię i wybrać opcję Measure (Pomiar) –Poczekać na zakończenie pomiaru. Wynikowe widmo nie powinno różnić się o więcej niż 0,02 A (lub 0,04 A, w zależności od użytej funkcji) od długości fali analizy. Jeśli widmo nie spełnia tych kryteriów, należy powtórzyć kroki 2–4. Jeśli widmo nadal wykracza poza specyfikacje, należy zobaczyć Rozwiązania problemów związanych z próbami pustymi. 5. Po zakończeniu cyklu próby pustej, wybrać opcję End Experiment (Zakończ eksperyment). 6. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką. |