Bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zagrożenie poparzeniem

Uwaga Nie należy ustawiać instrumentu w sposób utrudniający obsługę przełącznika zasilania lub dostęp do zasilacza i przewodu zasilającego.

Aby uniknąć poparzeń i ryzyka pożaru lub wybuchu:

• Należy zachować ostrożność podczas badania próbek łatwopalnych lub wybuchowych (patrz punkt Materiały niebezpieczne)

• Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych instrumentu ani jego zasilacza

• Należy używać wyłącznie zamienników zasilaczy dostarczonych przez nas