Ustawienia

Ekran konfiguracji UV-Vis pojawia się po wybraniu funkcji UV-Vis z zakładki More Apps (Więcej funkcji) na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia UV-Vis, na ekranie pomiaru UV-Vis, należy wybrać

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Monitored wavelengths (Monitorowane długości fali) | Należy wprowadzić do 40 długości fali z zakresu od 190 nm do 850 nm | Zdefiniowane przez użytkownika długości fal do pomiaru i raportowania w czasie przebiegu. Wartości absorpcji dla pierwszych trzech wprowadzonych długości fal są wyświetlane na ekranie pomiarowym. Aby sprawdzić wartości absorbancji dla 6 monitorowanych długości fal, należy przesunąć w lewo ekran pomiarowy; zostanie wyświetlona Data table (Tabela danych). Aby zobaczyć wszystkie monitorowane długości fali, należy nacisnąć i przytrzymać wiersz próbki, aby wyświetlić ekran Sample Details (Szczegóły próbki) (należy przewinąć w górę, aby wyświetlić wartości absorbancji dla kolejnych długości fal zdefiniowanych przez użytkownika). Uwaga: Jeśli wybrano opcję korekty sygnału bazowego, wszystkie wyświetlane wartości absorbancji są wartościami skorygowanymi.
Analytical Wavelength (Analityczna długość fali) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali w nm lub użyć wartości domyślnej (220 nm) | Jest to długość fali, której oprogramowanie użyje do określenia wyboru długości ścieżki. Nie można korzystać z automatycznej długości ścieżki, gdy włączona jest funkcja analizy długości fal.
Automated Pathlength (Automatyczna długość ścieżki) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) (wpływa tylko na pomiary za pomocą podstawy) | Opcjonalny automatyczny wybór długości ścieżki. Pozwala oprogramowaniu na stosowanie optymalnej (krótszej) długości ścieżki na podstawie w przypadku próbek o wysokim stężeniu, co pomaga zapobiegać wysyceniu czujnika (patrz punkt Granice wykrywalności w celu uzyskania szczegółowych informacji). • Po wybraniu tej opcji, krótsza ścieżka będzie używana, gdy jakakolwiek długość fali z zakresu od 220 nm do 850 nm ma równoważną wartość absorbancji 10 mm równą 12,5 lub wyższą. Dla fal o długości z przedziału od 190 nm do 219 nm, zmiana na krótszą falę następuje, gdy jakakolwiek długość fali z tego zakresu ma równoważną wartość absorbancji 10 mm wynoszącą 10 lub wyższą. • Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, długość ścieżki na podstawie jest ograniczona do 10 mm dla wszystkich długości fal. Uwaga: W obu przypadkach wyświetlane wartości absorbancji zostały znormalizowane do ekwiwalentu 10 mm drogi optycznej.
Baseline correction (Korekta sygnału bazowego) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali sygnału bazowej w nm lub użyć wartości domyślnej (750 nm) | Opcjonalna korekta sygnału bazowego zdefiniowana przez użytkownika. Może być używana do korygowania wszelkich przesunięć spowodowanych rozpraszaniem światła przez cząstki stałe poprzez odjęcie absorbancji zmierzonej po korekcie długości fali sygnału bazowego od wartości absorbancji dla wszystkich długości fal w widmie próbki. W rezultacie absorbancja widma próbki wynosi zero przy określonej długości fali sygnału bazowego.