Measure Protein A280 Pro (Pomiar białka A280 Pro)

Funkcji Białko A280 Pro należy używać do ilościowego oznaczania oczyszczonych próbek białek, które zawierają aminokwasy takie jak tryptofan lub tyrozyna, lub dwusiarczkowe wiązania cis-cis, które wykazują absorbancję przy 280 nm, ze zwiększoną dokładnością przy wyższych stężeniach (>62,5 A). Ta funkcja raportuje stężenie białka mierzone przy 280 nm i jeden stosunek absorbancji (A260/A280). Można również zastosować jednopunktową korektę sygnału bazowego. Funkcja nie wymaga zastosowania krzywej wzorcowej.

Przed rozpoczęciem pracy...

Przed rozpoczęciem pomiarów za pomocą instrumentu NanoDrop Ultra należy podnieść ramię i wyczyścić górną i dolną podstawę. Należy przynajmniej przetrzeć podstawy nową ściereczką laboratoryjną. Więcej informacji znajduje się w punkcie Czyszczenie podstaw.

Uwaga Jeśli próbki zawierają głównie wiązania peptydowe i niewiele lub nie zawierają aminokwasów, należy użyć funkcji Protein A205 (Białko A205) zamiast Protein A280 Pro (Białko A280 Pro).

UWAGA • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego.

Procedura

1. Na ekranie głównym należy wybrać zakładkę Acclaro Pro, a następnie Protein A280 Pro (Białko A280 Pro).

2. W razie potrzeby można zmienić setup options (opcje ustawień) i wybrać Save (Zapisz).

3. Odmierzyć pipetą 1−2 µl roztworu do próby pustej na dolną podstawę i opuścić ramię.

4. Wybrać opcję Blank (Próba pusta) i poczekać na zakończenie pomiaru.

Wskazówka: Jeśli opcja Auto-Blank (Automatyczna próba pusta) jest włączona, pomiar pusty rozpocznie się automatycznie po opuszczeniu ramienia.

5. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną.

6. Odmierzyć pipetą 2 µl roztworu próbki na podstawę.

7. Rozpocząć pomiar próbki:

–Jeśli funkcja Auto-Measure (Pomiar automatyczny) jest włączona, opuścić ramię; jeśli funkcja automatycznego pomiaru jest wyłączona, opuścić ramię i wybrać opcję Measure (Pomiar).

Po zakończeniu pomiaru próbki, wyświetlane jest widmo i raportowane wartości (patrz następny punkt).

8. Po zakończeniu pomiaru próbek, wybrać opcję End Experiment (Zakończ eksperyment).

9. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką.