Ustawienia

Ekran Protein Pierce 660 Setup (Ustawienia białka Pierce 660) pojawia się po wybraniu funkcji z zakładki Proteins (Białka) na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia białka Pierce 660, z odpowiedniego ekranu pomiarowego należy wybrać ikonę Setup (Ustawienia) .

Uwaga Ustawienie Curve Type (Typ krzywej) można edytować podczas pomiaru wzorców, zmieniając pole listy w górnej części ekranu pomiaru aplikacji. Wartość stężenia dla wzorca można edytować na ekranie konfiguracji aplikacji. Po wybraniu opcji Measure Samples (Pomiar próbek), tych ustawień nie można zmienić.

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) lub Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Baseline correction (Korekta sygnału bazowego) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali sygnału bazowego w nm lub użyć wartości domyślnej (340 nm) | Opcjonalna korekta sygnału bazowego zdefiniowana przez użytkownika. Po włączeniu, oprogramowanie koryguje wszelkie przesunięcia spowodowane rozpraszaniem światła przez cząstki stałe poprzez odjęcie absorbancji zmierzonej po korekcie długości fali sygnału bazowego od wartości absorbancji dla wszystkich długości fal w widmie próbki. W rezultacie absorbancja widma próbki wynosi zero przy określonej długości fali sygnału bazowego.
Curve Type (Typ krzywej) |  | Należy określić typ równania używanego do tworzenia krzywej wzorcowej na podstawie wzorcowych wartości stężeń. Dostępne opcje: –Linear (Liniowe): Rysuje linię najmniejszych kwadratów przez wszystkie zmierzone wzorce (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej jednego wzorca) –Interpolation (Interpolacja):: Rysuje serię linii prostych, aby połączyć wszystkie zmierzone wzorce (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej jednego wzorca) –Wielomian 2-go rzędu: Rysuje wielomian najmniejszych kwadratów 2-go rzędu przy użyciu wszystkich zmierzonych wzorców (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej dwóch wzorców) –Wielomian 3-go rzędu: Rysuje wielomian najmniejszych kwadratów 3-go rzędu przy użyciu wszystkich zmierzonych wzorców (wymaga pomiaru referencyjnego i co najmniej trzech wzorców)
Replicates (Powtórzenia) |  | Należy wprowadzić liczbę pomiarów próbki referencyjnej lub tych samych próbek wzorcowych, które zostaną następnie uśrednione wspólnie w celu uzyskania powiązanej wartości stężenia. Uwaga: Ustawień powtórzeń nie można już zmienić po zmierzeniu pierwszego wzorca.
Standards (Wzorce) |  | Należy wprowadzić rzeczywistą wartość stężenia dla każdego wzorca. Uwaga: Wartości stężeń mogą być wprowadzane w dowolnej kolejności, ale wzorce muszą być mierzone w kolejności, w jakiej zostały wprowadzone. Można również wykorzystać wcześniej zmierzone wzorce, w tym celu należy wybrać opcję Load standards (Wczytaj wzorce. Aby wprowadzić również wcześniej zmierzone wartości absorbancji dla wzorców, należy zaznaczyć to pole wyboru: i wprowadzić wartości absorbancji dla wszystkich wzorców.