Raportowanie wyników

Ekran pomiaru dsDNA Pro (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcje dsDNA Pro, ssDNA Pro i RNA Pro pokazują widmo absorbancji UV i podsumowanie wyników. Poniżej znajduje się przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiaru dsDNA Pro (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• nucleic acid concentration (stężenie kwasów nukleinowych)

• A260/A280

• A260/A230

• A260

• R2 (260 nm)

• A280

• factor (parametr)

• baseline correction (korekta sygnału bazowego)

• location (lokalizacja)

• monitor wavelength (monitorowanie długości fali)