Czyszczenie podstaw

Aby uniknąć przenoszenia zanieczyszczeń i skażenia, podstawy należy wyczyścić przed pierwszym pomiarem próby pustej lub próbki oraz po zakończeniu każdego pomiaru. Dodatkowe czyszczenie (patrz poniżej) lub regeneracja mogą być konieczne w przypadku okresowej konserwacji.

Uwaga • Nie należy używać kwasu fluorowodorowego na podstawach. Jony fluorkowe trwale uszkadzają przewody światłowodowe wykonane z włókna kwarcowego. • Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez rozlane ciecze, pojemniki z nimi należy przechowywać z dala od instrumentu. • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia. • Nie należy próbować zdejmować membrany wokół dolnej podstawy, ponieważ jest ona przymocowana na stałe do instrumentu. • Nie należy dopuścić do tego, aby kwas chlorowodorowy, alkohol, wybielacz, aceton lub jakikolwiek inny rozpuszczalnik pozostawał na membranie dłużej niż jedną minutę, ponieważ może to spowodować poluzowanie uszczelek. Jeśli membrana poluzuje się, prosimy o kontakt z nami.

Uwaga Roztwory zawierające detergent lub alkohol izopropylowy mogą powodować utratę stanu hydrofobowego podstaw. Jeśli są one niezbędne do analizy próbki, należy natychmiast dodać 3–5 µl DI H2O.

Niezbędne materiały eksploatacyjne • niestrzępiące się ściereczki laboratoryjne • woda dejonizowana (DI H2O) • do gruntownego czyszczenia: zestaw PR-1 lub 0,5-molowego HCl Aby wyczyścić podstawy pomiędzy pomiarami Podnieść ramię instrumentu i wyczyścić górną i dolną podstawę za pomocą nowej ściereczki laboratoryjnej. Aby wyczyścić podstawy pomiędzy użytkownikami 1. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką laboratoryjną. 2. Odmierzyć pipetą 3–5 µl DI H2O na dolną podstawę. 3. Opuścić ramię i odczekać 2–3 minuty. 4. Podnieść ramię i wyczyścić obie podstawy nową ściereczką. Wskazówka: Gdy wymagane jest dokładne czyszczenie (na przykład w celu usunięcia zaschniętej próbki pozostawionej na podstawach), należy wyczyścić i zregenerować podstawy za pomocą środka PR-1. Jeśli środek PR-1 nie jest dostępny, w powyższej procedurze DI H2O można zastąpić 0,5-molowym HCl, a następnie dodać 3 µl DI H2O. |