Diagnostyka instrumentu

Co 6 miesięcy należy przeprowadzać następujące kontrole wydajności i jakości, aby zweryfikować działanie instrumentu.

Intensity Check (Kontrola intensywności)

Performance Verification (Weryfikacja wydajności)

Pedestal Image Check (Kontrola wizualna podstawy)

Cuvette Check (Test kuwety)

Fluorescence Performance Check (Kontrola działania fluorescencji)

Acclaro Pro Check (Test Acclaro Pro)

Export Logs (Eksport dzienników systemowych)

Diagnostics Schedule (Harmonogram diagnostyki)

Diagnostykę można przeprowadzić za pomocą lokalnego oprogramowania instrumentu NanoDrop Ultra lub oprogramowania sterującego na komputerze PC. Performance Verification (Weryfikacja wydajności), Intensity Check (Sprawdzenie intensywności), Pedestal Image Check (Kontrola wizualna podstawy), Cuvette Check (Sprawdzenie kuwety), Fluorescence Performance Check (Sprawdzanie wydajności fluorescencji) i Acclaro Pro Check (Test Acclaro Pro) są dostępne w menu Diagnostics (Diagnostyka) z ekranu głównego oprogramowania.

Performance Verification (Weryfikacja wydajności): | Przeprowadzić test weryfikujący wydajność podstawy z użyciem testu PV-1
Intensity Check (Kontrola intensywności): | Przeprowadzić test intensywności kuwety lub podstawy
Pedestal Image Check (Kontrola wizualna podstawy): | Przeprowadzić kontrolę wizualną podstawy
Cuvette Check (Test kuwety): | Przeprowadzić test transmitancji kuwety
Fluorescence Performance Check (Kontrola działania fluorescencji): | Przeprowadzić test wydajności fluorescencji przy użyciu FL-1
Acclaro Pro Check (Test Acclaro Pro): | Przeprowadzić test wydajności Acclaro Pro przy użyciu PV-1
Export Logs (Eksport dzienników systemowych): | Eksport plików dziennika instrumentu ułatwia rozwiązywanie problemów
Diagnostics Schedule (Harmonogram diagnostyki) | Należy stworzyć harmonogram diagnostyczny, który zapewni powiadomienia w odpowiednim czasie, przypominając o terminie następnej kontroli diagnostycznej