Pomiar kinetyki

Instrumenty NanoDrop UltraC i NanoDrop Ultra C FL mogą być wykorzystywane do wykonywania pomiarów kinetycznych opartych na czasie na próbkach w kuwetach. Do ciągłego monitorowania absorbancji można wyznaczyć do 3 długości fal w zakresie od 190 nm do 850 nm w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu, w maksymalnie 5 etapach. Pomiary kuwetowe pozwalają na uzyskanie rozszerzonej dolnej granicy wykrywalności oraz oferują opcjonalne podgrzewanie próbki do 37°C i mikromieszadło.

Uwaga Ramię instrumentu może być podniesione podczas pomiarów kuwetowych, co umożliwia dodawanie odczynników do roztworu próbki w razie potrzeby.

Aby przeprowadzić pomiary kinetyczne

UWAGA • Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez rozlane ciecze, należy trzymać pojemniki z nimi z dala od instrumentu. • Nie należy spryskiwać instrumentu bezpośrednio lub używać spryskiwacza w jego pobliżu, ponieważ płyny mogą przedostać się do jego wnętrza i spowodować trwałe uszkodzenia.

Procedura

1. Na ekranie głównym należy wybrać zakładkę More Apps (Więcej funkcji), a następnie Kinetics (Kinetyka).

2. W oknie wyboru metody należy wybrać metodę do uruchomienia.

Informacje o wybranej metodzie zostaną wyświetlone w panelu informacji szczegółowych o metodzie.

3. Wybrać .

Uwaga: Jeśli długość ścieżki kuwety nie wynosi 10 mm, należy określić prawidłową długość ścieżki w Ustawieniach kinetyki (Kinetics Settings).

4. Pomiar próby pustej:

–Napełnić czystą, suchą kuwetę wystarczającą ilością roztworu do próby pustej, aby zakryć drogę optyczną instrumentu

–Podnieść ramię instrumentu i włożyć kuwetę do próby pustej do uchwytu, upewniając się, że ścieżka optyczna kuwety jest dopasowana do ścieżki optycznej instrumentu

–Wybrać Blank (Próba pusta)

Jeśli wybrano opcję Heat Cuvette to 37°C (Podgrzej kuwetę do 37°C) w Kinetics Settings (Ustawienia kinetyki), przed rozpoczęciem pomiarów pojawi się komunikat informujący o bieżącej temperaturze i oczekiwaniu na osiągnięcie przez grzałkę temperatury docelowej:

–Należy poczekać na zakończenie pomiaru próby pustej, a następnie wyjąć kuwetę

Uwaga: Temperatura docelowa grzałki nie może być regulowana.

5. Pomiar próbki:

–Napełnić czystą, suchą kuwetę wystarczającą ilością roztworu próbki, aby zakryć drogę optyczną instrumentu

–Umieścić kuwetę z próbką w uchwycie na kuwety, upewniając się, że ścieżki światła są dopasowane

–Wybrać opcję Measure (Pomiar)

Jeśli wybrano opcję Heat Cuvette to 37°C (Podgrzej kuwetę do 37°C) w Kinetics Settings (Ustawienia kinetyki), przed rozpoczęciem pomiarów pojawi się komunikat informujący o bieżącej temperaturze i oczekiwaniu na osiągnięcie przez grzałkę temperatury docelowej:

Uwaga: Odczynniki można dodawać do roztworu próbki w dowolnym momencie pomiaru

Należy użyć przycisku Pause and Resume (Wstrzymaj i wznów) u dołu ekranu pomiarowego, aby wstrzymać i wznowić eksperyment (jeśli konieczne jest wcześniejsze zakończenie eksperymentu, należy wybrać przycisk Stop)

–Należy poczekać na zakończenie wszystkich etapów pomiaru

–Wyjąć kuwetę i wyczyścić ją zgodnie ze specyfikacją producenta

Wyniki pomiarów w każdym przedziale wyświetlane są w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu wszystkich etapów wyświetlane są widma i raportowane wartości dla całego eksperymentu.

6. Po zakończeniu przeglądu danych, wybrać opcję End Experiment (Zakończ eksperyment). Każdy zapisany eksperyment zawiera jeden kompletny zestaw pomiarów kinetycznych wykonanych w oparciu o wybraną metodę.

Powiązane tematy

• Pomiar próbki przy użyciu kuwety

• Najlepsze praktyki dotyczące pomiarów z użyciem kuwety

• Przygotowywanie próbek i prób pustych

• Podstawowa obsługa instrumentu