Raportowane wyniki dla białka A205

Ekran pomiarowy Białko A205 (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiarowy Białko A205 (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wyniki dla białka A205

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• protein concentration (stężenie białka)

• A205

• A280

• method (metoda)

• baseline correction (korekta sygnału bazowego)

• location (lokalizacja)

• monitored wavelength (monitorowana długość fali)

• mass extinction coefficient (masowy współczynnik ekstynkcji, roztwór 1%)

• pathlength used (użyta długość ścieżki)

• stirrer (mieszadło)

• heater (podgrzewacz)

• measured temperature (temperatura zmierzona)

• target temperature (temperatura docelowa)

Powiązane tematy

• Podstawowa obsługa instrumentu

• Obliczenia białka A205