Ustawienia

Ekran konfiguracji OD600 pojawia się po wybraniu funkcji OD600 z karty More Apps (Więcej funkcji) na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia OD600 z ekranu pomiaru OD600, należy wybrać

Ustawienia | Dostępne opcje | Opis
--- | --- | ---
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Absorbance correction (Korekta absorbancji) | Wartość absorbancji od 0 do 300 A | Korekta absorbancji zdefiniowana przez użytkownika. Należy wprowadzić korektę absorbancji dla wyświetlanego widma. Może to być przydatne na przykład w celu skorygowania przesunięcia sygnału bazowego spowodowanego jakąkolwiek różnicą między roztworem pożywki użytej do przeprowadzenia próby pustej a pożywką użytą do zawieszenia próbki z hodowlą komórkową, a także ponieważ rozpraszanie światła na ogół powoduje przesunięcie. Wartość korekty absorbancji jest odejmowana od wartości absorbancji przy wszystkich długościach fal w widmie próbki. (Wszystkie wyświetlane wartości absorbancji są wartościami skorygowanymi).
Additional monitored wavelength (Dodatkowa monitorowana długość fali) (l) | Dowolna długość fali pomiędzy 250 nm a 700 nm | Długość fali zdefiniowana przez użytkownika. W razie potrzeby można wprowadzić dodatkową długość fali do pomiaru (przydatne w przypadku rozcieńczonych próbek, które wykazują niską absorbancję przy 600 nm). Jeśli określono alternatywną długość fali, należy użyć tego równania do obliczenia stężenia komórek: c = A(l) * parametr(l) gdzie: c = stężenie analitu w jednostce komórek/ml A(l) = absorbancja promieniowania od ultrafioletu do światła widzialnego przy określonej długości fali w jednostkach absorbancji (A) współczynnik(l) = 1/(e(l) * b) w ml/komórki-cm gdzie: e(l) = współczynnik absorpcji molowej (lub współczynnik ekstynkcji) przy określonej długości fali b = długość ścieżki w cm (1,0 cm dla instrumentów NanoDrop Ultra)
Cell number conversion factor (Przelicznik liczby komórek, 108) | Dowolna liczba | Parametr zdefiniowany przez użytkownika. Ogólnie akceptowany parametr dla mierzonego typu komórek lub wyprowadzony empirycznie przy użyciu roztworu badanych komórek o znanym stężeniu przy użyciu tego samego podłoża. Domyślna wartość 1x108 co jest ogólnie przyjętym współczynnikiem dla większości zawiesin komórek bakteryjnych, takich jak E. coli. Wskazówka: Parametr jest długością fali właściwą dla każdego typu komórek i może na niego wpływać rodzaj podłoża użytego do pomiarów. Najlepiej, aby parametr był określany empirycznie przy użyciu roztworu badanych komórek o znanym stężeniu przy użyciu tego samego podłoża.

Powiązane tematy

• Instrument Settings (Ustawienia instrumentu)