Ustawienia kuwety

Należy wybrać tryb próbkowania kuwety. Po wybraniu, dostępne są dodatkowe opcje:

Długość ścieżki: Należy wprowadzić długość ścieżki (szerokość) kuwety przed wykonaniem pomiarów ślepej próby lub próbki za pomocą kuwet (proszę sprawdzić specyfikację kuwety u jej producenta)

Stir Speed (Prędkość mieszania): W przypadku korzystania z automatycznego mieszania, proszę wrzucić kulkę mikromieszadła do kuwety z próbką i ustawić prędkość mieszania (poziomy od 1 do 9 odpowiadają zakresowi od 10 obr./min
do 850 obr./min z kontrolowanym przyrostem od zera)

Podgrzać kuwetę do 37°C: Należy wybrać tę opcję, jeśli kuwety z próbkami wymagają podgrzania. Temperatura kuwet zwiększa się od temperatury pokojowej do 37°C z przyrostem 5°C/minutę.