Zakresy pomiarowe funkcji

Detection Limits for All Applications (Granice wykrywalności dla wszystkich funkcji)

Uwaga Granice wykrywalności oparte na absorbancji podane w poniższych tabelach są przybliżone i mają zastosowanie wyłącznie do pomiarów mikroobjętości; są one oparte na zakresie absorbancji fotometrycznej instrumentu (odpowiednik 10 mm) wynoszącej 0–550 A. W przypadku pomiarów z kuwetami o długości ścieżki 10 mm zakres absorbancji fotometrycznej wynosi 0–1,5 A.

• Zakresy pomiarowe dla funkcji opartych o absorbancję

• Granice wykrywalności (absorbancja) dla wstępnie zdefiniowanych barwników fluorescencyjnych

• Zakresy pomiarowe dla funkcji opartych o fluorescencję