Ogólne funkcje NanoDrop Ultra

Operacje te są dostępne z dowolnego ekranu pomiarowego w ramach History (Historia).

Manage Identifiers (Zarządzanie identyfikatorami)

Do eksperymentu można dodać jeden lub więcej identyfikatorów (tj. etykiet lub identyfikatorów metadanych), aby ułatwić wyszukiwanie eksperymentu. Etykiety można dodawać z poziomu lokalnego oprogramowania sterującego NanoDrop Ultra działającego na instrumencie lub z poziomu oprogramowania sterującego NanoDrop Ultra PC zainstalowanego na komputerze osobistym.

Można używać Historii, aby dodawać etykiety do eksperymentów, przypisywać istniejące etykiety, przeglądać przypisane etykiety oraz usuwać lub kasować etykiety z instrumentu. Listę eksperymentów w Historii można filtrować na podstawie jednej lub kilku etykiet zdefiniowanych przez użytkownika.

Nadawanie etykiet nowemu eksperymentowi podczas jego zapisywania

–Po zbadaniu ostatniej próbki można wybrać

–W oknie End Experiment (Zakończ eksperyment) należy wybrać pole „Tap to enter tags (Wybierz, aby wprowadzić identyfikatory)”. Pojawi się klawiatura

–Należy wprowadzić etykiety zdefiniowane przez użytkownika i wcisnąć przycisk Done (Gotowe), aby zamknąć klawiaturę i dodać identyfikator

–Wybrać Next (Dalej), aby przejść do opcji Export (Eksportuj) lub Print (Drukuj)

–Wybrać Finish (Zakończ), aby zamknąć eksperyment

Nadawanie etykiet w Historii

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Wybrać , aby otworzyć opcje menu wiersza eksperymentu i zaznaczyć Tags (Identyfikatory)

–W oknie Manage Tags (Zarządzaj identyfikatorami) należy wybrać pole „Tap to enter tags (Wybierz, aby wprowadzić identyfikatory)”. Pojawi się klawiatura

–Należy wprowadzić etykiety zdefiniowane przez użytkownika i wcisnąć przycisk Done (Gotowe), aby zamknąć klawiaturę

–Należy wybrać Save (Zapisz), aby potwierdzić zmiany i zamknąć okno Manage Tags (Zarządzaj identyfikatorami). Można dodać kolejne identyfikatory, jeśli jest to konieczne

Wyświetlanie etykiet przypisanych do eksperymentu

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Identyfikator(y) pojawi(ą) się pod nazwą eksperymentu

Znajdowanie eksperymentów z etykietami

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Identyfikator należy wpisać w pole Search (Szukaj)

Usuwanie etykiet

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Wybrać , aby otworzyć opcje menu wiersza eksperymentu i zaznaczyć Tags (Identyfikatory)

–W oknie Manage Tags (Zarządzaj identyfikatorami) należy wybrać dla każdego znacznika, który ma zostać usunięty

–Należy wybrać Save (Zapisz), aby potwierdzić zmiany i zamknąć okno Manage Tags ()

Edit Experiment Name (Edycja nazwy eksperymentu)

Nazwę eksperymentu można edytować podczas zapisywania eksperymentu lub później z poziomu History (Historia).

Edycja nazwy eksperymentu po jego zakończeniu

–Po zakończeniu pomiaru próbek należy wybrać

–Należy wprowadzić nazwę dla tej grupy pomiarów w polu Experiment Name (Nazwa eksperymentu)

–Wybrać Next (Dalej)

–Wybrać Continue (Kontynuuj), aby przejść do opcji Export (Eksportuj) lub Print (Drukuj)

–Wybrać Finish (Zakończ), aby zamknąć eksperyment

Edycja nazwy eksperymentu w Historii

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Można użyć opcji Search (Szukaj), aby znaleźć dany eksperyment

–Należy wybrać eksperyment, aby go otworzyć, następnie wybrać opcję Experiment Name (Nazwa eksperymentu), aby wyświetlić klawiaturę

–Podać nową nazwę eksperymentu

–Wybrać opcję Done (Gotowe), aby zamknąć klawiaturę i zapisać nową nazwę

Export Selected Experiments (Eksport zaznaczonych eksperymentów)

Nazwę eksperymentu można edytować podczas zapisywania eksperymentu lub później z poziomu History (Historia).

Uwaga Dane wyeksportowane podczas zapisu są nadal zapisywane w bazie danych (lokalnej lub zdalnej, w zależności od ustawień Data Storage [Miejsce przechowywania danych]).

Dane pomiarowe można eksportować w trzech formatach:

• Jako pliki wartości oddzielonych przecinkami (.csv) zawierające co najmniej jeden z poniższych elementów:

–dane całego widma w kolumnach

–dane raportów w kolumnach

–nazwę funkcji

–numer seryjny

• Jako pliki wartości oddzielonych tabulatorami (.tsv) zawierające co najmniej jeden z poniższych elementów:

–dane całego widma w kolumnach

–dane raportów w kolumnach

–nazwę funkcji

–numer seryjny

• Jako pliki oprogramowania NanoDrop Ultra (.ndu) zawierające widma i wyniki pomiarów dla każdego eksportowanego eksperymentu

Można użyć dowolnego arkusza kalkulacyjnego lub edytora tekstu, aby otworzyć plik CSV lub TSV. Poniżej przedstawiono kilka przykładowych wyników pomiarów
w formacie CSV:

Uwaga Eksportowane dane zależą od funkcji użytej do pomiaru próbek (w tym przykładzie kwasów nukleinowych). Więcej informacji zawierają punkty opisujące te funkcje.

Dane można wyeksportować na nośnik USB podłączony do dowolnego portu USB (przedniego, tylnego lewego lub tylnego prawego) instrumentu lokalnego, do podłączonego konta w chmurze lub do lokalizacji sieciowej. W przypadku wybrania eksportu wielu eksperymentów, każdy z nich eksportowany jest do osobnego pliku. Nazwy plików są takie same jak nazwy eksperymentów. Plik jest przechowywany w folderze o nazwie „NanodropUltra”, po którym następuje numer seryjny instrumentu. (Należy użyć opcji System Status [Stan systemu], aby wyświetlić numer seryjny instrumentu).

Eksport danych po zakończeniu eksperymentu

–Po zakończeniu pomiaru próbek należy wybrać

–W oknie End Experiment (Zakończ eksperyment) należy wprowadzić identyfikatory i edytować nazwę eksperymentu, a następnie wybrać Next (Dalej), aby przejść do zakładki Data Export & Report (Eksport danych i raport)

–Należy wybrać Continue (Kontynuuj), aby otworzyć okno Data Export & Report (Eksport danych i raport)

–Należy wybrać jeden lub więcej typów plików eksportu i jedną lub więcej niestandardowych opcji raportów

–Ustawić lokalizację eksportowanych plików

–Należy wybrać zakładkę Preview (Podgląd), aby zobaczyć, jak będzie wyglądał wyeksportowany plik wraz z wszelkimi wybranymi dostosowaniami. Opcja ta nie działa dla typu pliku eksportu z rozszerzeniem .ndu.

–Wybrać Export (Eksportuj)

–Po pojawieniu się komunikatu „Export Completed (Eksport zakończony)” należy wybrać OK

Eksport danych z Historii

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Należy zaznaczyć pole wyboru dla eksperymentów, które mają zostać wyeksportowane. Można użyć opcji Search (Szukaj), aby znaleźć dany eksperyment

–Wybrać Export (Eksportuj)

–Należy wybrać jeden lub więcej typów plików eksportu i jedną lub więcej niestandardowych opcji raportów

–Ustawić lokalizację eksportowanych plików

–Wybrać Export (Eksportuj)

–Po pojawieniu się komunikatu „Export Completed (Eksport zakończony)” należy wybrać OK

Delete Selected Measurements (Usuwanie wybranych pomiarów)

Można usunąć wybrane pomiary próbek z dowolnego eksperymentu lub wszystkie pomiary z bazy danych.

Uwaga Usunięte dane można odzyskać tylko wtedy, gdy plik kopii zapasowej bazy danych zawierający te dane został zapisany przed usunięciem.

Usuwanie danych z dowolnego ekranu pomiaru

–Zaznaczyć i przytrzymać wiersz próbki, aby otworzyć okno Sample Details (Szczegóły próbki)

–Wybrać

–Należy wybrać Yes (Tak), aby potwierdzić usunięcie pomiaru próbki

Usuwanie danych z Historii

–Na ekranie głównym należy wybrać aby otworzyć History (Historia)

–Należy zaznaczyć pole wyboru dla eksperymentów, które mają zostać usunięte. Można użyć opcji Search (Szukaj), aby znaleźć dany eksperyment

–Wybrać

–Należy wybrać Yes (Tak), aby potwierdzić usunięcie eksperymentu i wszystkich pomiarów próbek w jego ramach

Print Selected Measurements (Drukowanie wybranych pomiarów)

Należy podłączyć kompatybilną drukarkę do instrumentu, aby szybko wydrukować wyniki pomiarów, w tym dane widmowe, krzywe wzorcowe, tabele danych, szczegóły próbki i wyniki diagnostyczne. Można drukować na drukarce USB (etykiety lub pełna obsługa) lub na drukarce zdalnej za pośrednictwem połączenia Ethernet lub sieci bezprzewodowej.

Uwaga • Drukarka bezprzewodowa lub urządzenie, do którego jest podłączona, musi być dostępne w tej samej sieci bezprzewodowej co instrument. Drukarka bezprzewodowa musi mieć również włączoną funkcję łączności sieciowej. • Pełne opcje drukarki nie są dostępne, jeśli podłączona jest drukarka do etykiet. Należy odłączyć drukarkę do etykiet, aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji drukarki.

Drukowanie danych po zakończeniu eksperymentu

–Po zakończeniu pomiaru próbek należy wybrać

–W oknie End Experiment (Zakończ eksperyment) należy wprowadzić identyfikatory i edytować nazwę eksperymentu, a następnie wybrać Next (Dalej), aby przejść do zakładki Data Export & Report (Eksport danych i raport)

–Należy wybrać Continue (Kontynuuj), aby otworzyć okno Data Export & Report (Eksport danych i raport)

–Wybrać zakładkę Report (Raport)

–Należy wybrać jedną lub więcej niestandardowych opcji raportów

–W razie potrzeby podać lokalizację dla pliku PDF

–Należy wybrać zakładkę Preview (Podgląd), aby zobaczyć, jak będzie wyglądał wydrukowany plik wraz z wszelkimi wybranymi dostosowaniami.

–Wybrać Print (Drukuj), aby wybrać dostępną drukarkę lub Save to .pdf (Zapisz jako .pdf), aby wyeksportować plik .PDF do określonej lokalizacji

–Po pojawieniu się komunikatu „Export Completed (Eksport zakończony)” należy wybrać OK

Jeśli do instrumentu podłączona jest drukarka etykiet, oprogramowanie wydrukuje jedną etykietę dla każdego wybranego pomiaru. Jeśli podłączona jest drukarka z pełną obsługą, wybrany ekran pomiaru jest drukowany dla każdego wybranego pomiaru.

Drukowanie danych z Historii

–Na ekranie głównym należy wybrać , aby otworzyć History (Historia)

–Należy zaznaczyć pole wyboru dla eksperymentów, które mają zostać wydrukowane. Można użyć opcji Search (Szukaj), aby znaleźć dany eksperyment

–Należy zaznaczyć nazwę eksperymentu, aby go otworzyć

–Wybrać u góry dowolnego ekranu danych widmowych, krzywej wzorcowej lub tabeli danych, aby wyświetlić dostępne opcje menu
i wybrać Data Export & Report (Eksport danych i raport)

–Wybrać zakładkę Report (Raport)

–Należy wybrać jedną lub więcej niestandardowych opcji raportów

–W razie potrzeby podać lokalizację dla pliku PDF

–Należy wybrać zakładkę Preview (Podgląd), aby zobaczyć, jak będzie wyglądał wydrukowany plik wraz z wszelkimi wybranymi dostosowaniami.

–Wybrać Print (Drukuj), aby wydrukować na dostępnej drukarce lub Save to .pdf (Zapisz jako .pdf), aby wyeksportować plik .PDF do określonej lokalizacji

–Po pojawieniu się komunikatu „Export Completed (Eksport zakończony)” należy wybrać OK

Jeśli do instrumentu podłączona jest drukarka etykiet, oprogramowanie wydrukuje jedną etykietę dla każdego wybranego pomiaru. Jeśli podłączona jest drukarka
z pełną obsługą, wybrany ekran pomiaru jest drukowany dla każdego wybranego pomiaru.

Drukowanie informacji szczegółowych o próbce

–Nacisnąć i przytrzymać wiersz próbki w oknie krzywej wzorcowej, widma lub tabeli danych na dowolnym ekranie pomiarowym lub w History (Historia), aby otworzyć okno Sample Details (Szczegóły próbki)

–Wybrać

–Należy wybrać dostępną drukarkę z rozwijanego menu i wybrać opcję Print (Drukuj)

Jeśli do instrumentu podłączona jest drukarka etykiet, oprogramowanie wydrukuje etykietę dla wybranego pomiaru. Jeśli podłączona jest drukarka z pełną obsługą, drukowany jest wybrany ekran informacji szczegółowych o próbce

LIMS API Integration (Integracja LIMS API)

Interfejs API REST umożliwia wydajną wymianę danych, w tym przesyłanie, pobieranie i aktualizowanie danych między instrumentem a systemem LIMS użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API REST, proszę zapoznać się z podręcznikiem NanoDrop Ultra API Reference Manual.