Raportowanie wyników

Ekran pomiarowy Białko A280 Pro (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja Białko A280 Pro pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Przykład ekranu pomiarowego oprogramowania do sterowania lokalnego NanoDrop Ultra:

Uwaga W przypadku pomiarów absorbancji mikroobjętościowej, widma są znormalizowane do ekwiwalentu długości ścieżki 10,0 mm.

Ekran pomiarowy Białko A280 Pro (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego aby zapoznać się z przykładem.

Raportowane wartości

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład:

• # (numer próbki)

• date (data i czas pomiaru próbki)

• sample name (nazwa próbki)

• protein concentration (stężenie białka)

• A280

• A260/A280

• sample type (typ próbki)

• R2 (280 nm)

• baseline correction (korekta sygnału bazowego)

• location (lokalizacja)

• monitored wavelength (monitorowana długość fali)

• mass extinction coefficient (masowy współczynnik ekstynkcji, roztwór 1%)

• molar extinction coefficient (molowy współczynnik ekstynkcji)

• molecular weight (masa cząsteczkowa, w kDA)