Konfiguracja połączenia kablowego

Port Ethernet instrumentu może być użyty do skonfigurowania przewodowego połączenia między instrumentem a aktywnym gniazdem sieciowym.

Jeśli instrument jest podłączony do gniazda sieciowego, można wyeksportować pliki danych do lokalizacji sieciowej, na przykład w celu przesłania ich do innego komputera. Można zdefiniować wiele ścieżek sieciowych, które operator może wybrać podczas eksportowania danych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, proszę zapoznać się z punktem Export Settings (Ustawienia eksportu). Jeśli podłączona sieć ma dostęp do Internetu, możliwość skonfigurowania eksportu w chmurze i korzystania z aktualizacji oprogramowania online są włączone.

Niezbędne akcesoria:

• Ekranowany (prosty) kabel Ethernet (zalecany kabel CAT5e lub nowszy)

Konfiguracja połączenia kablowego

1. Należy podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet na tylnym panelu instrumentu.

2. Należy podłączyć drugi koniec kabla Ethernet do aktywnego ściennego gniazda sieciowego.

3. Po podłączeniu do sieci za pośrednictwem połączenia Ethernet w górnej części ekranu pojawi się ikona łączności Ethernet.