Wymagania i bezpieczeństwo elektryczne

Zasilanie systemu musi pochodzić z dedykowanych, pracujących bez przerw źródeł. Zasilanie musi być wolne od spadków napięcia, przejściowych skoków napięcia, zmian częstotliwości i innych zakłóceń linii, które pogarszają niezawodność pracy.

Jeśli przewidywane są problemy z jakością zasilania w lokalizacji instalacji instrumentu lub jeśli system będzie zainstalowany w ciężkim środowisku przemysłowym, zalecamy przeprowadzenie audytu jakości zasilania przed instalacją. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z nami lub lokalnymi podmiotami zajmującymi się przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych.

|  | PRZESTROGA Należy unikać ryzyka porażenia prądem. • Napięcie, natężenie i częstotliwość sieci może sprawdzać wyłącznie wykwalifikowana osoba przy użyciu odpowiedniego urządzenia pomiarowego. • Tylko nasi przeszkoleni i certyfikowani przedstawiciele serwisowi mogą serwisować elementy oznaczone tym symbolem. • Jeśli osłona ochronna elementu systemu wydaje się uszkodzona, należy wyłączyć system i zabezpieczyć go przed przypadkowym uruchomieniem. Po transporcie należy zawsze sprawdzić osłonę ochronną pod kątem naprężeń transportowych. • Nawet po odłączeniu instrumentu od wszystkich źródeł napięcia, kondensatory mogą pozostać naładowane przez okres do 30 sekund, co może spowodować porażenie prądem elektrycznym. • Nie wolno dopuścić do przedostania się cieczy na powierzchnię lub do wnętrza instrumentu. • Nie wolno próbować zdejmować pokrywy instrumentu.

Uziemienie

|  | PRZESTROGA Należy unikać ryzyka porażenia prądem. Każde używane gniazdko ścienne musi być wyposażone w uziemienie. Uziemienie musi być wykonane przewodem nieprzewodzącym prądu podłączonym do uziemienia w głównej skrzynce rozdzielczej.