Raportowanie wyników

Ekran pomiarowy UV-Vis (sterowanie lokalne)

Dla każdej zmierzonej próbki, funkcja pokazuje widmo absorbancji i podsumowanie wyników. Oto przykład wyświetlany na wyświetlaczu instrumentu NanoDrop Ultra:

Uwaga Pomiary absorbancji mikroobjętościowej i pomiary wykonane przy użyciu niestandardowych kuwet są znormalizowane do ekwiwalentu 10,0 mm ścieżki optycznej.

Ekran pomiarowy UV-Vis (sterowanie z poziomu komputera PC)

Dla każdej zmierzonej próbki i wzorca, funkcja pokazuje widmo absorbancji światła widzialnego i podsumowanie wyników. Układ ekranu pomiarowego oprogramowania sterowanego z poziomu komputera PC różni się nieznacznie od tego widocznego podczas sterowania lokalnego. Proszę zobaczyć Opcje wyświetlania ekranu pomiarowego, aby zapoznać się z przykładem.

UV-Vis reported values (Raportowane wartości UV-Vis)

Ekran początkowy wyświetlany po każdym pomiarze (patrz poprzednia ilustracja) pokazuje podsumowanie raportowanych wartości. Aby wyświetlić wszystkie raportowane wartości, należy zaznaczyć i przytrzymać wiersz opisujący daną próbkę. Poniżej przedstawiony został przykład: