Ustawienia

Ekran Ustawień białka A205 pojawia się po wybraniu funkcji z zakładki Proteins (Białka) na ekranie głównym. Aby wyświetlić ustawienia białka A205, z odpowiedniego ekranu pomiarowego należy wybrać ikonę Setup (Ustawienia)

Funkcja Białko A205 umożliwia zastosowanie różnych metod do analizy białek.

Ustawienia | Dostępne opcje | Masowy współczynnik ekstynkcji (l/gm-cm) | Opis
--- | --- | --- | ---
Method (Metoda) | 31 | 31 | Zakłada, że e0,1% (1 mg/ml) przy 205 nm = 31
| Zakresy | 27 + 120 * (A280/A205) | Zakłada, że e0,1% (1 mg/ml) przy 205 nm = 27 + 120 * (A280/A205)
| Other protein (Inne białko) (e1%) | Wprowadzony przez użytkownika masowy współczynnik ekstynkcji | Zakłada, że białko ma znany masowy współczynnik ekstynkcji (e). Należy podać masowy współczynnik ekstynkcji w l/gm-cm dla roztworu białka 1 mg/ml (e0,1%).
Auto Naming (Automatyczne nazywanie) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) | Nie dotyczy | Gdy opcja ta jest włączona, każdej próbce nadawana jest domyślna nazwa podstawowa „sample”, po której następuje numer próbki w sekwencji. Na przykład pierwsza próbka będzie miała nazwę „Sample 1”, a następnie „Sample 2” itd. Można edytować domyślną nazwę podstawową i nadpisać ją dowolną nazwą próbki.
Baseline correction (Korekta sygnału bazowego) | On (Włączone) albo Off (Wyłączone) Należy wprowadzić wartość korekty długości fali sygnału bazowego w nm lub użyć wartości domyślnej (340 nm) | Nie dotyczy | Oprogramowanie koryguje wszelkie przesunięcia spowodowane rozpraszaniem światła przez cząstki stałe poprzez odjęcie absorbancji zmierzonej po korekcie długości fali sygnału bazowego od wartości absorbancji dla wszystkich długości fal w widmie próbki. W rezultacie absorbancja widma próbki wynosi zero przy określonej długości fali sygnału bazowego. Wskazówka: Jeśli próbka ma modyfikację, która pochłania światło o długości fali 340 nm, należy wybrać inną korektę długości fali lub wyłączyć korektę sygnału bazowego.