Konfiguracja połączenia USB

Port USB-B instrumentu może być użyty do skonfigurowania połączenia przewodowego między instrumentem a komputerem osobistym (PC) lub do podłączenia drukarki USB.

Niezbędne akcesoria:

• Standardowy kabel USB-A do USB-B (brak w zestawie)

Konfiguracja połączenia USB

1. Należy podłączyć końcówkę USB-B kabla USB do portu USB-B na tylnym panelu instrumentu.

2. Należy podłączyć końcówkę USB-A kabla USB do portu USB-A komputera lub drukarki.

3. Po podłączeniu drukarki za pośrednictwem połączenia USB, w górnej części ekranu pojawi się ikona drukarki .