Gdy instrument dotrze na miejsce

|  | OSTRZEŻENIE Należy unikać obrażeń ciała. Jeśli instrument jest używany w sposób inny niż opisany w dołączonej dokumentacji, zapewniana ochrona może być zaburzona.

|  | PRZESTROGA Należy unikać obrażeń ciała. Należy wykonywać tylko procedury opisane w dokumentacji. Jeśli wystąpią inne problemy, prosimy o kontakt z nami. Wszelkie inne czynności serwisowe muszą być wykonywane przez przeszkolony personel.

|  | PRZESTROGA Należy unikać ryzyka porażenia prądem. Nie wolno zdejmować pokrywy instrumentu. Wszelkie czynności serwisowe przy instrumencie muszą być wykonywane przez przeszkolony personel.

Po dostarczeniu instrumentu należy sprawdzić zewnętrzne opakowania transportowe pod kątem śladów uszkodzeń. Jeśli uszkodzenie jest widoczne, należy skontaktować się z nami lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania instrukcji.

• Należy przenieść opakowanie transportowe do miejsca instalacji co najmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem.

Uwaga • Wewnątrz opakowania transportowego instrument jest zamknięty w plastikowej torbie, aby utrzymać go w suchości. • Przed otwarciem torby należy odczekać 24 godziny, aż instrument osiągnie temperaturę pokojową. Jeśli torba zostanie otwarta przed osiągnięciem przez instrument temperatury pokojowej, wilgoć może skroplić się na elementach optycznych i spowodować jego trwałe uszkodzenie.

• Instrument musi zawsze znajdować się w pozycji pionowej.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

• Uszkodzenia spowodowane niewłaściwymi technikami przenoszenia.

• Uszkodzenie spowodowane zdjęciem zapieczętowanej plastikowej torby przed osiągnięciem przez instrument temperatury pokojowej.

Uwaga Ważne jest, aby wszystkie narzędzia systemowe zostały zainstalowane przed dostarczeniem instrumentu. Instalacja mediów musi być zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi i przepisami bezpieczeństwa.