Medición cinética

Los modelos de instrumento NanoDrop UltraC y NanoDrop UltraC FL se pueden utilizar para realizar mediciones cinéticas basadas en el tiempo en muestras en cubetas. Se pueden designar hasta 3 longitudes de onda entre 190 nm y 850 nm para el monitoreo continuo de la absorbancia en intervalos definidos por el usuario en hasta 5 etapas. Las mediciones en cubeta ofrecen un límite de detección inferior extendido, un calentador opcional de 37 °C y un microagitador.

Nota El brazo del instrumento puede estar levantado durante las mediciones con cubeta, lo que le permite agregar reactivos a la solución de muestra si lo desea.

Para realizar mediciones cinéticas

AVISO • Para evitar daños por derrames, mantenga los envases de líquidos alejados del instrumento. • No use un atomizador o rociador sobre el instrumento o cerca de él, ya que los líquidos fluirán hacia el instrumento y podrían causar daños permanentes.

Procedimiento

1. En la pantalla de inicio, seleccione la pestaña More Apps (Más aplicaciones) y luego seleccione Kinetics (Cinética).

2. En el panel de selección de métodos, seleccione el método que desea ejecutar.

La información sobre el método seleccionado aparece en el panel de detalles del método.

3. Seleccione .

Nota: si la longitud de trayectoria de su cubeta no es 10 mm, especifique la longitud de trayectoria correcta en Kinetics Settings (Ajustes de cinética).

4. Mida un blanco:

–Llene una cubeta limpia y seca con suficiente solución de blanco para cubrir la trayectoria óptica del instrumento

–Levante el brazo del instrumento e inserte la cubeta de blanco en el soporte de la cubeta, asegurándose de alinear la trayectoria de luz de la cubeta con la trayectoria de luz del instrumento

–Seleccione Blank (Blanco)

Si la opción Heat Cuvette to 37 °C (Calentar la cubeta a 37 °C) está seleccionada en Kinetics Settings (Ajustes de cinética), un mensaje le indica la temperatura actual y se espera hasta que el calentador alcance la temperatura objetivo antes de comenzar las mediciones:

–Espere a que se complete la medición del blanco y luego retire la cubeta.

Nota: la temperatura objetivo del calentador no es ajustable.

5. Mida una muestra:

–Llene una cubeta limpia y seca con suficiente solución de muestra para cubrir la trayectoria óptica

–Inserte la cubeta de muestra en el soporte de cubetas, asegurándose de alinear las trayectorias de luz

–Seleccione Measure (Medir)

Si la opción Heat Cuvette to 37 °C (Calentar la cubeta a 37 °C) está seleccionada en Kinetics Settings (Ajustes de cinética), un mensaje le indica la temperatura actual y espera a que el calentador alcance la temperatura objetivo antes de comenzar las mediciones:

Nota: puede agregar reactivos a la solución de muestra en cualquier momento durante la medición

Utilice el botón Pause and Resume (Pausar y reanudar) en la parte inferior de la pantalla de medición para pausar y reanudar el experimento (si necesita finalizar el experimento antes de tiempo, seleccione Stop (Detener))

–Espere a que se completen todas las etapas de medición

–Retire la cubeta y límpiela según las especificaciones del fabricante

Los resultados de cada medición en cada intervalo se muestran en tiempo real. Cuando se completan todas las etapas, se muestran el espectro y los valores informados para todo el experimento.

6. Cuando haya terminado de revisar los datos, seleccione End Experiment (Finalizar experimento). Cada experimento guardado contiene un conjunto completo de mediciones cinéticas basadas en el método seleccionado.

Temas relacionados

• Medición de una muestra con una cubeta

• Mejores prácticas para las mediciones de cubetas

• Preparación de muestras y blancos

• Operaciones básicas del instrumento